# Abgehende Lenkung überprüfen

(Konfiguration “Anrufweiterleitung“ Ausgehend Ansicht)

Wenn Sie mehrere Amtszugänge eingerichtet haben, kann der Kommunikationsserver die Leitwege für die abgehende Lenkung nicht in jedem Fall automatisch richtig zuordnen. Hier überprüfen Sie diese Zuordnung. Wenn Sie nur einen Amtszugang eingerichtet haben, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü der Benutzer, indem Sie der Reihe nach mit der alternativen Maustaste auf die Box eines Benutzers klicken, und wählen Sie den Menüeintrag Pfad.

   Der Lenkungspfad wird mit Pfeilen dargestellt und die verknüpften Lenkungselemente werden rot hervorgehoben.

2. Wenn Sie mit den abgebildeten Lenkungspfaden einverstanden sind, gehen Sie zum nächsten Schritt. Wenn Sie einen Lenkungspfad ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Lenkungspfad anpassen:

- Um die Leitwegzuordnung anzupassen, klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Box des Benutzers.

- Um die Bündelzuordnung anzupassen, klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Box des Leitweges.

Parent topic: Konfigurationsassistent
↑