# Coderuf

Mit Hilfe des Coderufs auf einen Zentralwecker kann ein bestimmter Benutzer gesucht werden. Hier tragen Sie die Benutzer für den Coderuf ein.

Mit der Installation eines Zentralweckers steht eine Personensuchanlage eingeschränkten Umfangs zur Verfügung. Über den Zentralwecker können bis zu 5 interne Benutzer mit einem bestimmten Coderuf gesucht werden. Ein Benutzer, der sein Rufmuster erkennt, kann den Anruf von einem beliebigen Endgerät aus beantworten.

Der Coderuf setzt sich zusammen aus einem längeren Ton und n nachfolgenden kürzeren Tönen (n = 1...5 = Coderuf-ID).

Note:

Der Zentralwecker wird an einer analogen Endgeräteschnittstelle FXS angeschlossen. Pro Kommunikationsserver kann genau eine FXS-Schnittstelle zu diesem Zweck konfiguriert werden (Ansicht System / Schnittstellen / Analog). Eine bereits vorhandene Zuweisung zu einem Benutzer wird dabei automatisch gelöscht. Danach können von diesem Port aus weder Anrufe getätigt, noch empfangen werden.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑