# Hotlineziele

Hier definieren Sie bis zu 20 Hotlineziele und bestimmen pro Hotlineziel die Verzögerung der Wahl.

Einem Benutzer kann eines von 20 Hotlinezielen zugewiesen werden. Wird der Hörer eines dem Benutzer zugewiesenen Endgerätes abgehoben, wird nach Ablauf einer einstellbaren Verzögerungszeit automatisch die konfigurierte Hotline-Rufnummer angewählt.

Note:

Pro Endgerät kann ebenfalls eine Hotline-Rufnummer und eine Verzögerungszeit konfiguriert werden. Die Konfiguration beim Endgerät hat Vorrang gegenüber der Konfiguration beim Benutzer. Ist beim Endgerät und beim Benutzer ein Hotlineziel konfiguriert, wird das Hotlineziel beim Endgerät gerufen, unabhängig von den konfigurierten Verzögerungszeiten.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑