# Mitel-Server

Hier können Sie sowohl die Adressen der Update-Server für die Firmware verschiedener Telefone und Telefon-Applikationen. als auch die SWAS-Serveradress editieren.

Die Adressen sind abhängig vom Verkaufskanal voreingestellt und müssen im Normalfall nicht geändert werden.

## Firmware-Update über einen Update-Server

Für SIP- und IP-Systemtelefone, die auf einem MiVoice Office 400-Kommunikationsserver laufen, wird eine bestimmte Firmware-Version benötigt, um die MiVoice Office 400-Softwareversion zu entsprechen. Die Telefone überprüfen dabei selbstständig, ob Updates der Firmware zur Verfügung stehen. IP-Systemtelefone verwenden den integrierten FTP-Server des Kommunikationsservers als Aktualisierungsserver. Beim Aktualisieren des Kommunikationsservers wird auch die Firmware auf dem integrierten Aktualisierungsserver aktualisiert.

Für Mitel 6700 SIP ist bereits ein globaler Mitel FTP-Server vordefiniert. Für Mitel 6800 SIP/6900 SIP ist bereits ein globaler Mitel HTTPS-Server vordefiniert. Auf diesem sind diverse Firmwareversionen abgelegt, passend zu unterschiedlichen Software-Releases des Kommunikationsservers. Der vordefinierte Eintrag in WebAdmin wird für jeden Release des Kommunikationsservers angepasst, falls nötig. Sie können aber auch die Adresse eines eigenen Firmware-Servers eintragen.

## Mitel Dialer

Mitel Dialer ist eine einfache Erstanbieter-CTI-Anwendung zur Integration in Microsoft Outlook, Microsoft Lync oder Microsoft Office 365 mit Anschluss an ein Mitel-Telefon.

## Software Assurance

Die Standard-URL vom Lizenzserver wird für die Verbindung zur Mitel-Lizenzlösung und zur SWA-Verwaltung verwendet.

Note:

Ohne die Anbindung an den Lizenserver kann der SWA-Status nur eingeschränkt überprüft werden und der Kommunikationsserver ist unter Umständen nicht betriebsbereit. Ändern Sie deshalb die Standard-URL nur im Notfall und nur nach Anweisung z. B. durch das Supportpersonal.

## Installieren von Mitel Dialer

Sie können Mitel Dialer direkt aus dieser Ansicht installieren, indem Sie die Installationsdatei mit einem der direkten Links herunterladen.

## Updateserver deaktieren

Um einen Updateserver zu deaktiveren, wählen Sie als Servertyp die Einstellung Keine.

Parent topic: IP-Sicherheit
↑