# Konfigurationsdaten sichern

(Wartungsdatensicherung Ansicht)

Sie sind beim letzten Schritt des Konfigurationsassistenten angelangt. Ihr Kommunikationssystem ist nun betriebsbereit konfiguriert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit auch später Anpassungen vorzunehmen und den Kommunikationsserver noch präziser den Anforderungen Ihres Kunden anzupassen.

Bevor Sie die Arbeit hier abschliessen, sollten Sie noch eine Datensicherung der Konfigurationsdaten machen und die Einstellungen der automatischen Datensicherung überprüfen.

Die automatische Datensicherung erstellt in regelmässigen Abständen eine Sicherungskopie der Konfigurationsdaten und legt diese auf dem Dateiverwaltungssystem des Kommunikationsservers ab. In der Standardeinstellung wird täglich eine Sicherungskopie erstellt.

Mit dem Verteilservice können Sie die Sicherungskopien auf einen FTP-Server kopieren oder per E-Mail versenden lassen. Dies setzt voraus, dass Sie den SMTP-Server eingerichtet haben (Ansicht Konfiguration / IP-Netzwerk / SMTP-Server). In der Standardeinstellung ist der Verteilservice ausgeschaltet.

## Manuelle Datensicherung erstellen

1. Wählen Sie oben in der Ansicht unter Manuelle Datensicherung den Eintrag Konfigurationsdaten aus.

2. Klicken Sie oben in der Ansicht im Bereich der manuellen Datensicherung auf die Schaltfläche Sicherungskopie erstellen.

   Die Sicherungskopie wird erstellt und zu einer ZIP-Datei komprimiert.

3. Speichern Sie die komprimierte Sicherungskopie auf einen Datenträger Ihrer Wahl.

- Benutzergruppen
- SIP-Provider hinzufügen
- SIP-Provider
- SIP-Provider
- Leitweg
- Schritt 10 - Ausgehende Lenkung überprüfen
- Wert für Auswahlfenster

Parent topic: Konfigurationsassistent
↑