# Günstigstes Routing

Um Anrufe kostenoptimal zu lenken, kann es sinnvoll sein, den Dienstanbieter abhängig vom Anrufziel auszuwählen (z. B. Fernverbindungen über einen anderen Dienstanbieter als Lokalverbindungen).

Bei deaktiviertem Least Cost Routing (LCR) leitet der Kommunikationsserver einen ausgehenden Anruf gemäß dem gewählten Amtszugangspräfix weiter. LCR analysiert die gewählte Rufnummer und lenkt den Anruf gemäss den konfigurierten LCR-Regeln. Das Amtszugangspräfix wird dabei nicht ausgewertet. LCR kann systemweit und auf Benutzerstufe ein- und ausgeschaltet werden.

Siehe auch...

## Export und Import von LCR-Daten

Die LCR-Daten sind Teil der Excel Exportdatei und können auch extern editiert werden. Jede Exportdatei enthält eine Tabelle mit den Netzanbieterdaten ( LCR-Anbieter), Routing-Tabelle ( LCR Routing-Tabelle) und LCR-Tabelle( LCR-Tabelle). Weitere Informationen finden Sie unter "Importieren und Exportieren von Konfigurationsdaten".

## Systemhandbuch von MiVoice Office 400 Funktionen:

Direktlinks auf den DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Systemkonfiguration
Parent topic: Notrufe
↑