# Grundlegende Einstellung

Hier finden Sie alle notwendigen Einstellungen, um die CTI-Server optimal mit dem Kommunikationsserver zu koppeln. Die meisten Einstellungen haben Sie bei der Inbetriebname der Applikationskarte bereits über den Setup-Assistenten vorgenommen.

Table 1. Allgemeine Einstellungen
Parameter | Erläuterung
--- | ---
Namenfolge (wie benutzt im Kommunikationsserver) | Hier legen Sie die Reihenfolge von Vor- und Nachname fest. Die Einstellung wird in alle Anwendungen der Applikationskarte übernommen. Wählen Sie die Reihenfolge so, wie Sie in den Telefonbüchern des Kommunikationsservers festgelegt sind. Note: Nehmen Sie diese Einstellung möglichst am Anfang der Konfigurationsarbeiten vor und vermeiden Sie wenn möglich die Einstellung beim voll konfigurierten System zu ändern.
IP-Adresse | IP-Adresse des Kommunikationsservers. Ist die falsche IP-Adresse eingetragen, hat der Setup-Assistent vermutlich weitere Kommunikationsserver gefunden in Ihrem Subnetz. Sie finden alle IP-Adressen der gefundenen Kommunikationsserver unter Kommunikationsserver im Subnetz. Wählen Sie die IP-Adresse des richtigen Kommunikationsservers aus und klicken Sie auf << Schaltfläche, um sie anzuwenden. Note: Wenn Sie die IP-Adresse des Kommunikationsservers und der Applikationskarte ändern möchten, ändern Sie zuerst unbedingt die IP-Adresse der Applikationskarte!
Kommunikationsserver im Subnetz | Auflistung der IP-Adressen aller gefundenen Kommunikationsserver im Subnetz. Um eine der IP-Adressen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche << .
Aktuelles Passwort | Das aktuelle Passwort der Anwendungskarte, das für das Windows-Betriebssystem sowie für die installierte OIP-Anwendung verwendet wird.
Neues Passwort | Das neue Passwort der Anwendungskarte wird automatisch für das Windows-Betriebssystem auf der Anwendungskarte und für die installierten und OIP-Anwendungen angewandt. Ein Passwortwechsel kann deshalb mehrere Minuten dauern.
Windows Workgroup-Einstellungen | Diese Einstellungen sind nur relevant, wenn die Applikationskarte in eine Windows-Workgroup eingebunden werden soll. Note: Die Applikationskarte darf nicht an eine Domäne angeschlossen werden.
Konfigurationsportale der CTI-Server | Dieses Kapitel enthält einen Link zur OIP Toolbox und einen Link zur TWP-Konfigurationsseite. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen cpu2-emmc und dem Passwort der Applikationskarte an.

Parent topic: Multimedia
↑