# IP-Systemtelefone in Betrieb nehmen

Sie möchten die IP-Systemtelefone für den Betrieb an einem einzelnen Kommunikationsserver oder für den AIN-Betrieb am Master einrichten.

## Standardprozedur

Verwenden Sie die Standardprozedur, wenn sich alle Telefone im gleichen Subnetz befinden und die IP-Adressierung über DHCP/DNS verwaltet wird.

1. Eröffnen Sie die IP-Systemtelefone und weisen Sie diesen jeweils einen Benutzer zu.

2. Schliessen Sie die IP-Systemtelefone an das IP-Netzwerk an.

   Werden Ihre IP-Systemtelefone nicht über den IP-Netzwerkanschluss mit Strom versorgt, müssen Sie zum Telefon passende Netzteile anschliessen (erhältlich bei Ihrem Verkaufspartner).

   Sind die IP-Systemtelefone bereits angeschlossen, trennen Sie diese kurz von der Stromversorgung, um einen Neustart zu erzwingen und die Verbindung zum Satelliten herzustellen.

   Auf der Anzeige der Telefone erscheint die Aufforderung Registrierungscode eingeben:

3. Geben Sie den Registrierungscode ein und bestätigen Sie die Eingabe mit OK oder Akzeptieren.

   Nach der Eingabe eines Registriercodes registriert sich das entsprechende IP-Systemtelefon beim Kommunikationsserver mit seiner MAC-Adresse und wird mit den vorgesehenen Endgerätedaten verknüpft. Bei Bedarf aktualisiert der Kommunikationsserver die Software auf den IP-Systemtelefonen und startet diese neu.

Die Telefone sind nun betriebsbereit. Wird ein Telefon vom IP-Netzwerk oder von der Stromversorgung getrennt oder wird ein Neustart ausgeführt, meldet es sich automatisch korrekt am Kommunikationsserver an.

## Erweiterte Prozedur

Verwenden Sie die erweiterte Prozedur der Inbetriebnahme, wenn eine andere Adressiermethode als die Adressierung DHCP/DNS angewendet werden soll.

1. Öffnen Sie die IP-Systemtelefone auf dem Einzelsystem oder dem Master und weisen Sie diese den Benutzern zu (=qd).

2. Adressieren Sie die IP-Systemtelefone wie unter "Adressierungsmethoden" beschrieben.

3. Registrieren Sie die IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver wie unter "IP-Systemtelefone am Kommunikationsserver anmelden"beschrieben.

Parent topic: Produktinformationen
↑