# Ruta al menor costo

Para asegurar que las llamadas sean lo más económicas posible, es recomendable seleccionar un proveedor de red según el destino de la llamada (P.ej. se usa un proveedor de servicios distinto para llamadas a móviles que para fijos).

Si el enrutamiento de menor costo (LCR) está desactivado, el servidor de comunicaciones enruta una llamada saliente de acuerdo con el prefijo de acceso a la centralita marcado. EOL analiza el número de llamada marcado y encamina la llamada según las reglas EOL definidas. El prefijo de acceso de enlace no es analizado en este proceso. EOL se puede activar y desactivar para todo el sistema y para cada usuario.

Ver también...

## Exportar e importar datos EOL

Los datos EOL forman parte de un archivo de exportación Excel y puede editarse solo externamente. Cada archivo de exportación contiene una hoja de cálculo para los datos del proveedor de red (proveedor LCR), tabla de enrutamiento (tabla de enrutamiento LCR) y tabla LCR (tabla LCR). Para obtener más detalles, consulte Importar y exportar datos de configuración.

Parent topic: Configuración del sistema
↑