# Configurar los proveedores SIP y las cuentas

(Vista Configuración "Enrutamiento" Entrante)

Aquí es posible configurar el acceso a un proveedor SIP si desea implementar el circuito de enlace a través de una conexión VoIP a un proveedor SIP. De lo contrario, puede omitir este paso.

Primero configure el proveedor SIP. Después, crear una cuenta SIP para el acceso al proveedor SIP.

Proceda como sigue:

1. Haga clic en el botón Agregar en la columna Interfaces de red.

   Se abre la vista de superposición Agregar proveedor SIP.

2. Siga las instrucciones del asistente.

   Ahora el proveedor SIP está agregado y se muestra en la columna Interfaces de red.

3. Haga doble clic en la columna Interfaces de red en el cuadro del proveedor SIP recién agregado.

   Se abre la vista superpuesta Proveedor SIP.

4. Siga las instrucciones del asistente.

   La cuenta SIP y el acceso al proveedor SIP ahora están configurados.

Parent topic: Asistente de configuración
↑