# Guardar los datos de configuración

(Vista de respaldo de datos de mantenimiento)

Ha llegado al último paso del asistente de configuración. Su sistema de comunicaciones está ahora completamente configurado y listo para funcionar. Más adelante también será posible hacer cambios y adaptar el servidor de comunicaciones de acuerdo con los requisitos de su cliente.

Antes de completar su trabajo en este apartado, deberá crear una copia de seguridad de los datos de configuración y comprobar los parámetros de la copia de seguridad automática.

La función de copia de seguridad automática crea regularmente una copia de seguridad de los datos de configuración y guarda los archivos de esos datos en el sistema de archivos del servidor de comunicaciones. En la configuración predeterminada, se crea un archivo de copia de seguridad de forma diaria.

Es posible utilizar el servicio de distribución para enviar los archivos de copia de seguridad a un servidor FTP o por e-mail. Esto asume que se ha configurado el servidor SMTP (vista Configuración / Red IP / Servidor SMTP). El servicio de distribución está desactivado en los parámetros predeterminados.

## Crear copia de seguridad manual

1. En la parte superior de la vista detallada seleccionar la entrada Datos de configuración en Copia de seguridad manual.

2. En la parte superior de la vista detallada hacer clic en el botón Crear copia de seguridad en la sección de copias de seguridad manuales.

   Se crea la copia de seguridad y se comprime en un archivo .zip.

3. Guardar el archivo de copia de seguridad comprimido en un soporte de datos de su elección.

- Grupos de Usuarios
- Agregar proveedor SIP
- Proveedor SIP
- Proveedor SIP
- Ruta
- Paso - 10 Comprobación del enrutamiento saliente
- Valor de la ventana de selección

Parent topic: Asistente de configuración
↑