# Conjunto de autorizaciones

Un conjunto de autorizaciones contiene parámetros que regulan las autorizaciones del usuario. Pueden asignarse a un usuario o a un grupo de usuarios.

Table 1. Conjunto de autorizaciones
Parámetro | Explicación
ID | Número de identificación del conjunto de autorizaciones
Nombre | Nombre del conjunto de autorizaciones (entrada opcional)

Table 2. Restricción de dígitos
Parámetro | Explicación
Restricción de dígitos externos pos.1, pos.2, pos.3 | Asignar aquí al usuario la restricción de dígitos externos para una de las posiciones de conmutación del grupo de conmutación 1.
Restricción de dígitos internos pos.1, pos.2, pos.3 | Asignar aquí al usuario la restricción de dígitos internos para una de las posiciones de conmutación del grupo de conmutación 1.
Restricción de dígitos externa | Asignar aquí al usuario una restricción de dígitos externa para el bloqueo del teléfono
Restricción de marcación interna: | Asignar aquí al usuario una restricción de dígitos interna para el bloqueo del teléfono

La restricción de dígitos se configura en la vista restricción de usuarios / dígitos.

El bloqueo del teléfono se opera en la vista Terminales / Terminales estándar en la sección Configuración (configuración de Bloqueo del teléfono: Establecer el estado actual = Bloqueo de teléfono).

Table 3. Aplicaciones
Parámetro | Explicación
Self Service Portal | Con una autenticación válida, el usuario tiene acceso a la configuración de su teléfono y teléfonos a través del Self Service Portal.
Configuración de perfiles de enrutamiento de llamadas personales a través del Self Service Portal | El usuario puede configurar su perfil de enrutamiento de llamadas personal en el Self Service Portal.

Table 4. Llamadas salientes
Parámetro | Explicación
Autorización de toma de enlace | Permite al usuario realizar llamadas salientes a la red pública
Avisos | Autoriza al usuario a iniciar una llamada por voz a un único usuario o a un grupo de llamadas por voz.
Llamada en espera | Autoriza al usuario a notificar a un usuario ocupado sobre otra solicitud de conexión mediante la función de llamada en espera. Si el usuario ocupado se ha protegido contra la llamada en espera, el usuario que utiliza llamada en espera obtiene el tono de ocupado.

Table 5. Llamadas entrantes
Parámetro | Explicación
Ocupado si ocupado | Este parámetro es importante sólo cuando se han asignado varios teléfonos a un usuario. Si el usuario está realizando una llamada, el nuevo llamante recibirá una señalización de ocupado. Si la función está desactivada, la llamada se ofrece en los demás teléfonos que no estén ocupados.
Entrada en la lista de llamadas si ocupado | Si el usuario recibe otra llamada mientras está ocupado, se agrega una entrada en la lista de llamadas no contestadas.

Table 6. Conexión
Parámetro | Explicación
Captura rápida (responder llamada) | Este parámetro le permite controlar dos autorizaciones simultáneamente: Preparar la captura de llamada: Autoriza al usuario a preparar una conexión de llamada saliente entre dos usuarios de manera a que esta pueda transferirse por el mismo o por otro usuario. Aplicación clásica: estudio de radio Captura rápida: Autoriza al usuario a transferir una llamada a otro usuario o una conexión de llamada saliente de otro usuario. Aplicación común: Transferir una conexión de llamada saliente desde el propio teléfono de sobremesa al inalámbrico.
Grabación de llamadas | No: El usuario no puede grabar sus llamadas. Manual: El usuario puede grabar sus llamadas si lo desea. Automático: Las llamadas de este usuario se graban automáticamente.

Table 7. Sistema
Parámetro | Explicación
Autorización de conmutación | Autoriza al usuario a cambiar el estado de los grupos de conmutación (posiciones de conmutación 1, 2 y 3).

Table 8. Varios
Parámetro | Explicación
Modificar PIN | Autoriza al usuario a cambiar el propio PIN utilizado en sus teléfonos del sistema.
Mostrar la tarificación de llamadas | La tarificación de llamadas se muestra en la pantalla del teléfono cuando finaliza la conversación.

## Crear y editar un conjunto de autorizaciones

- Para crear un nuevo conjunto de permisos, haga clic en el botón Nuevo en la descripción general y luego asigne un nombre al conjunto de permisos. Se abre la vista de edición del nuevo conjunto de autorizaciones. Realizar la configuración necesaria y hacer clic en Aplicar para guardar los cambios.

- Para ver un conjunto de autorizaciones, haga clic en el nombre o en el número en la vista general. Se abre la vista de edición.

- Para editar un conjunto de autorizaciones, haga clic en el nombre o en el número en la vista general. Realizar la configuración necesaria y hacer clic en Aplicar para guardar los cambios.

## Buscar y visualizar conjuntos de autorizaciones específicos

Para buscar y visualizar conjuntos de autorizaciones específicos, introduzca como criterio de búsqueda una cadena de caracteres contenida en una o más columnas y a continuación haga clic en el botón Filtrar.

Se muestran todos los conjuntos de permisos para los cuales la cadena de caracteres ingresada está contenida en al menos una columna (ver también "Filtros en listas").

## Copiar un conjunto de autorizaciones

Para copiar toda la configuración de un conjunto de autorizaciones a uno o más conjuntos de autorizaciones es necesario realizar lo siguiente:

1. En la vista general, haga clic en el nombre y el número del conjunto de autorizaciones que desea copiar.

2. Haga clic en el botón Copiar de la parte superior.

   Se muestran todos los conjuntos de autorizaciones disponibles. En la parte izquierda se muestran casillas de verificación.

3. Marque las casillas de los conjuntos de autorizaciones a los cuales desea copiar la configuración y a continuación haga clic en el botón Aplicar.

   Se copia el conjunto de autorizaciones.

## Borrar uno o más conjuntos de autorizaciones

1. Para borrar uno o varios conjuntos de autorizaciones, haga clic en el botón Eliminar en la vista general.

   En la parte izquierda se muestran casillas de control.

2. Marque las casillas de los conjuntos de autorizaciones que desea borrar y haga clic de nuevo en el botón Eliminar.

Tip:

Para seleccionar o deshacer la selección de todos los conjuntos de autorizaciones, haga clic en la casilla del título de la tabla.

Parent topic: Gestión de usuarios
↑