# Téléphones DECT

Les téléphones DECT souscrits sont affichés ici.

Table 1. Paramètres des téléphones DECT
Paramètre | Description
Nom d'affichage | Nom de l’utilisateur
Numéro | Numéro d’utilisateur.
IPEI | Identifiant unique de chaque téléphone.
Type HW | Type de matériel du téléphone.
Abonné | Si une coche verte est affichée, le téléphone DECT est abonné.
Télécharger | Affiche l'état d'avancement de la mise à jour du firmware du combiné.
Version | Version logicielle du téléphone.

## Abonnement à un nouveau téléphone DECT

Pour vous abonner à un nouveau téléphone, sous Système - Téléphones DECT, cliquez sur le bouton Activer.

Une fois que le téléphone est abonné, vous pouvez voir une coche sous la colonne Abonné confirmant l'abonnement au terminal SIP-DECT sur le RFP.

Important:

- Le combiné doit disposer du système SIP-DECT en tant que "Télécharger Over Air Master ". Pour cet effet, le combiné doit être enregistré au système SIP-DECT.
- Une fois que tous les téléphones SIP-DECT ont été enregistrés, cliquez sur le bouton Désactiver . Ceci empêche l’enregistrement de plus de téléphone dans un système DECT.

hint:

- Après un abonnement, les combinés SIP-DECT peuvent nécessiter une mise à niveau de leur firmware. La mise à niveau s'effectue automatiquement par voie hertzienne en arrière-plan. Ceci peut prendre quelques heures.

## Recherche et affichage de téléphones spécifiques

Pour chercher et afficher des téléphones spécifiques, veuillez renseigner dans le critère de filtre une suite de caractères qui figure dans une ou plusieurs colonnes et cliquez sur le bouton Filtre.

hint:

Vous pouvez effectuer une recherche à partir de n'importe quel paramètre.

## Suppression d'un ou plusieurs téléphones DECT

1. Sous SIP-DECT - Téléphones DECT , cliquez sur Supprimer. Une case à cocher est affichée au début du tableau pour sélectionner le ou les téléphone(s) à supprimer.

2. Cliquez sur le bouton Effacer.

Parent topic: TDM-DECT
↑