# Configurez le service d'annonce

(Configuration ‘Services’ Service d'annonce)

Définissez ici au besoin les textes d’annonce qui doivent être diffusés pendant la phase de sonnerie. Sinon, poursuivez à l’étape suivante.

Un message d'accueil est composé de séquences d'annonces que vous pouvez composer vous-même. Pour créer une séquence d’annonce, vous ou l'utilisateur lui-même pouvez enregistrer un texte directement sur un téléphone ou charger sur le serveur de communication des enregistrements audio existants.

Vous pouvez attribuer un message d'accueil à chaque utilisateur avec un numéro SDA pour chacune des trois positions commutateur du groupe de commutation principal (groupe de commutation 1). Le groupe de commutation peut par exemple être utilisé pour des commutations jour, nuit et fin de semaine.

Parent topic: Assistant de configuration
↑