# Bienvenue dans l'assistant de configuration

L'assistant de configuration vous aide à configurer un système de communication depuis le début en suivant un ordre logique. Suivez les entrées dans l'ordre, de haut en bas.

Pour refermer l'assistant de configuration, cliquez en haut sur le lien hypertexte Page d'accueil et cochez ensuite la case Assistant de configuration.

## Guidage de l'utilisateur

Lorsque vous cliquez sur une entrée, l'affichage de configuration s’ouvre dans la moitié supérieure de l'écran et vous trouvez des indications et des instructions sur l'étape sélectionnée du côté inférieur droit. Pour plus d'aide, ouvrez l'aide en ligne WebAdmin de l'affichage actif, en cliquant en haut sur le lien Aide en ligne sur la partie supérieure droite.

Les réglages par défaut ont été choisis de manière à vous permettre d'arriver au but avec le moins d'adaptations possibles. L'assistant vous mène uniquement sur les réglages qui doivent être adaptés le plus souvent.

- Pour appliquer les réglages modifiés, cliquez sur le bouton Appliquer. Vos modifications sont enregistrées.

- Pour rejeter les modifications, cliquez sur le bouton Rétablir.

Vous pouvez afficher soit uniquement l'assistant, soit uniquement l'aide en ligne. Si c'est l'assistant qui est affiché, vous pouvez ouvrir l'aide en ligne dans une nouvelle fenêtre de navigation via le lien hypertexte Aide en ligne en haut, dans l'affichage d'écran.

## Préparatifs

Avant de débuter avec la première étape de l'assistant de configuration, vous devez d'abord effectuer les étapes préparatoires suivantes.

- "Débloquer des licences et préparer des informations"

- "Mettre le serveur de communication à jour avec la version la plus récente"

## Débloquer des licences et préparer des informations

Achetez les licences requises pour le mode d'utilisation de votre choix ou utilisez d'abord le fichier de licence fourni. Vous avez en outre besoin des informations suivantes:

- Le dernier fichier de licence du serveur de communication.

- Les fichiers de licence les plus actualisés pour l’OIP

- L'adresse IP prévue du serveur de communication, le masque de sous-réseau et l'adresse IP de la passerelle par défaut, dans la mesure où vous aimeriez adresser le serveur de communication de manière statique (recommandation).

- La disposition de la configuration et l'affectation des emplacements générées par l'outil de planification CPQ de Mitel.

## Mettre le serveur de communication à jour avec la version la plus récente

Votre serveur de communication peut éventuellement ne pas être livré avec la version la plus récente du logicielle (stockage). C'est pourquoi vous devez télécharger la version la plus actuelle du logiciel et mettre le serveur de communication à jour. Ouvrez à cet effet l'affichage Maintenance / Logiciel système et suivez les instructions de l'aide en ligne.

Parent topic: Assistant de configuration
↑