# Mise en service de téléphones propriétaires numériques

Les téléphones propriétaires numériques ne doivent pas être déclarés. Un téléphone propriétaire numérique est reconnu dès qu’il est raccordé à une interface DSI du serveur de communication.

## Ajouter des modules d'extension à des téléphones propriétaires

Selon le modèle, vous pouvez ajouter un à trois modules d'extension à un téléphone propriétaire:

- Raccordez le ou les modules d'extension au téléphone propriétaire.

- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur une touche configurable quelconque.

  Le serveur de communication détecte les nouveaux modules de clés d'extension et vous pouvez configurer les clés à l'aide de WebAdmin.

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑