# Enregistrement de Mitel BluStar for PC

La configuration et l'enregistrement d'un softphone Mitel BluStar for PC sur le serveur de communication diffèrent de l'enregistrement d'un téléphone SIP Mitel.

## Opérations préliminaires avec WebAdmin

1. Vérifiez si une licence gratuite BluStar Softphones ou BluStar Softphone Video Options est disponible.

2. Ouvrez un nouvel utilisateur ou attribuez un utilisateur existant.

3. Établissez un Nom d'utilisateur de Windows et définissez un PIN ou un Mot de passe.

4. Ouvrez le registre Multimédia et cochez sous BluStar la case Softphone .

5. Cliquez sur le bouton Appliquer.

   Un terminal de type BluStar for PC a maintenant été attribué à l'utilisateur.

6. Cliquez sur le terminal et complétez les autres réglages au besoin.

## Installation du softphone

1. Copiez Mitel BluStar for PC depuis le serveur de téléchargement et décompressez le fichier zip sur un lecteur réseau auquel tous les PC clients ont accès.

   L'installation des clients à partir d'une unité de réseau a pour avantage que seuls les fichiers sur l'unité de réseau sont à remplacer en cas de mise à jour du logiciel. Les clients recherchent un nouveau logiciel sur l'unité de réseau au démarrage de l'application et procèdent automatiquement à la mise à jour.

2. Démarrez l'installation du softphone sur un PC client en double-cliquant sur le fichier "BluStarClientSetup.exe" et suivez les instructions d'installation.

Le softphone est à présent installé sur le PC.

## Enregistrement du softphone

1. Démarrez le softphone sur le PC client.

2. Entrez sur l'écran de démarrage les données d'enregistrement qui vous avez établies lors des opérations préparatoires pour l'utilisateur (Nom d'utilisateur de Windows et PIN ou Mot de passe).

3. Sous serveur de configuration, remplacez l'entrée <Mitel 400 IP> par l'adresse IP de votre serveur de communication. (Exemple: http://192.168.104.100/bsc)

   Le softphone s'enregistre sur le serveur de communication.

4. Configurez les appareils audio et vidéo ainsi que d'autres réglages personnalisés sous Options.

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑