# Pont de conférence

L'organisateur de la conférence prépare via Self Service Portal, une session de conférence et envoie par e-mail une invitation concernant cette conférence en indiquant le thème, la date et l'heure, le numéro d'accès interne et/ou externe et le PIN de conférence.

Les participants à la conférence choisissent le numéro d'accès interne ou externe à une heure précisée à l'avance et sont connectés à la conférence. Un guide vocal assiste les participants à la conférence pour se connecter.

Table 1. Pont de conférence
Paramètre | Description
Numéro d'appel interne affiché sur le portail libre-service | Inscrivez ici les numéros d'appel internes par lesquels les utilisateurs internes peuvent accéder au pont de conférence (valeur par défaut: 896). Ce numéro d'appel est affiché par les utilisateurs dans le portail Self Service et inclus dans l'e-mail qui peut être envoyé aux participants de la conférence. Tip: Vous pouvez également ouvrir un nouvel élément de distribution des appels avec la destination de l'acheminement Pont de conférence, définir un numéro d'appel EDA et le saisir ici.
Numéro d'appel externe affiché dans le portail libre-service | Inscrivez ici les numéros d'appel externes par lesquels les utilisateurs externes peuvent accéder au pont de conférence. Ce numéro d'appel est affiché par les utilisateurs dans le portail Self Service et inclus dans l'e-mail qui peut être envoyé aux participants de la conférence. Note: Ce numéro d'appel doit être ouvert comme numéro SDA et associé à un élément de distribution des appels, pour lequel le Pont de conférence est configuré comme destination d'acheminement.
Pont de conférence interne accessible par | Tous les numéros d'appel sont inscrits ici, via lesquels les utilisateurs internes peuvent accéder au pont de conférence. À ce propos, il s'agit de numéros d'appel EDA pour lesquels au moins une destination d'acheminement est configurée sur Pont de conférence

notes:

- Les salles de conférence restent enregistrées jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau supprimées via le portail Self Service ou WebAdmin (niveau d'autorisation d'assistant système).
- Une conférence active est réservée tant qu'un participant au moins se trouve dans la session de conférence. Cela fait une différence notoire par rapport aux autres conférences décrites dans les parties suivantes.
- Il n'est pas possible de se connecter dans une session de conférence par une demande.

Parent topic: Conférence
↑