# Configurez le opérateurs SIP

(Affichage Configuration ‘Routage’ des appels Entrants)

Configurez ici l'accès à un fournisseur SIP si vous voulez réaliser le raccordement réseau vers un fournisseur SIP via une connexion VoIP. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sauter cette étape.

Dans un premier temps, configurez le fournisseur SIP. Ouvrez ensuite le compte SIP pour l'accès au fournisseur SIP.

Procédez comme suit:

1. Cliquez sur le bouton Interfaces dans la colonne Ajouter.

   La fenêtre superposée Ajouter fournisseur SIP s'ouvre.

2. Suivez les instructions dans la fenêtre de l'assistant.

   Le fournisseur SIP est maintenant créé et est affiché dans la colonne Interfaces réseau

3. Double-cliquez sur la case du fournisseur SIP que vous venez de créer dans la colonne Interfaces réseau.

   La fenêtre superposée Fournisseur SIP s'ouvre.

4. Suivez les instructions dans la fenêtre de l'assistant.

   Le compte SIP et l'accès au fournisseur SIP sont à présent configurés.

Parent topic: Assistant de configuration
↑