# Destinations des Hotline

Vous pouvez définir ici jusqu'à 20 destinations de hotlines et déterminer la temporisation de la numérotation par destination de hotline.

Une des 20 différentes destinations de hotline peut être attribuée à un utilisateur. Le numéro d'appel de la hotline configurée est automatiquement composé après un délai de temporisation réglable, dès que le combiné de l'un des terminaux attribués à l'utilisateur est soulevé.

Note:

Il est également possible de configurer un numéro d'appel de hotline et un délai de temporisation par terminal. La configuration sur le terminal prime sur la configuration chez l'utilisateur. Si une destination de hotline est configurée sur le terminal et chez l'utilisateur, la destination de hotline sur le terminal est appelée indépendamment du délai de temporisation configuré.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑