# Least Cost Routing

Per la gestione del percorso di chiamata a costi ottimizzati è consigliabile scegliere il gestore del servizio in funzione della destinazione della chiamata (p. es. scegliere un gestore diverso per le interurbane e per le urbane).

Se la funzione Least cost routing (LCR) è disattivata, il server di comunicazione gestisce la chiamata in uscita in funzione della cifra di impegno di urbana selezionata. LCR analizza il numero di chiamata selezionato e gestisce la chiamata in base alle regole LCR configurate. La cifra di impegno di urbana non viene elaborata. LCR può essere attivato e disattivato per tutto il sistema o a livello di utente.

Vedere anche...

## Esportazione e importazione di dati L

I dati LCR fanno parte del file Excel di esportazione e possono esse modificati anche esternamente. Il file di esportazione contiene un foglio di lavoro cadauno per i dati del gestore di rete (provider LCR), la tabella di instradamento (tabella di instradamento LCR) e la tabella LCR (tabella LCR). Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione Esportazione e importazione dei dati di configurazione.

Parent topic: Configurazione del sistema
↑