# IP-Witte lijst

U kunt hier IP-adressen (friendly host) invoeren in een statische witte lijst om toegang te verlenen tot IP-diensten (bijv. SIP) zonder toepassing van de Denial of Service (DoS)-restricties.

## Automatisch toevoegen aan witte lijst

Mitel servers (bijv. MBG, SIP DECT OMM) worden in de achtergrond (hier niet zichtbaar) automatisch aan de wittelijst toegevoegd om een potentiële blokkering van deze IP-adressen/servers te verhinderen als DOS-beperkingen worden geschonden.

Zie ook...

"Firewallconfiguratie"

"Algemeen"

Parent topic: IP-beveiliging
↑