# Systeemsoftware

Hiermee kunt u de systeemsoftware van de communicatieserver updaten.

De systeemsoftware voor de communicatieserver omvat een softwarepakket dat niet alleen de applicatiesoftware voor de communicatieserver bevat, maar ook de software voor IP-, DSI- en DECT-systeemtelefoons. Dit softwarepakket omvat ook de WebAdmin en de onlinehelp.

Table 1. Softwareverzekering
Parameter | Uitleg
SWA-status | Informatie over de huidige SWA-status met verdere verwijzingen, zoals de SWA-vervaldatum.
Onder SWA vallende gebruikers | Toont het aantal gebruikers die door SWA worden gedekt.
Geconfigureerde gebruikers | Toont de gebruikers die zijn geconfigureerd in de communicatieserver. SWA wordt ongeldig als het aantal geconfigureerde gebruikers het aantal via SWA gedekte gebruikers overschrijdt.

## De systeemsoftware en het licentiebestand verstrekken

De nieuwe systeemsoftware en het desbetreffende licentiebestand worden aangeleverd door uw dealer. In de meeste gevallen kunt u de software downloaden vanaf een internetsite die door uw verkooppartner wordt aangegeven. Daarnaast ontvangt u een voucher. Hiermee genereert u het nieuwe licentiebestand via het Mitel Connect-internetportaal http://www.connect.mitel.com en verstuurt deze naar uw communicatiesysteem. U hebt een login nodig voor toegang tot Mitel Connect (gebruikersnaam en wachtwoord).

## Nieuwe systeemsoftware laden

Note:

Zorg ervoor dat de datum en tijd van de communicatieserver overeenkomen met de huidige gegevens van uw omgeving. Zo niet, dan zal de activeringstijd voor de nieuwe systeemsoftware verschillen van de door u gewenste tijd; daarnaast kan de activering helemaal niet plaatsvinden. U kunt de huidige datum en tijd van uw PC gebruiken in de Configuratie / Systeem / Algemeen ( =ty) weergave onder Datum en tijd.

1. Upload het nieuwe licentiebestand onder Systeemoverzicht / Licenties.

   U kunt de nieuwe software ook installeren en opstarten zonder het licentiebestand te uploaden. Zodra u echter met de software bent begonnen, moet u het licentiebestand binnen 4 uur uploaden; anders schakelt de communicatieserver over naar de beperkte bedrijfsmodus. In deze modus zijn alleen de basisfuncties van de communicatieserver beschikbaar.

2. Klik op de knop Bladeren... en selecteer het softwarepakket dat u wilt laden (zipbestand).

   De naam van het softwarepakket, waaronder het pad, wordt weergegeven.

3. Vermeld bij Activeringstijd of u de nieuwe toepassingssoftware voor het communicatiesysteem wilt activeren in Alleen uploaden, Onmiddellijk of in Gepland modus.

4. Klik op Uploaden of Upload en update.

   Het softwarepakket wordt gedownload. Dit kan enkele minuten duren vanwege de grote hoeveelheid gegevens. Laat het browservenster op dit moment open. Zodra het softwarepakket is gedownload, wordt een nieuwe weergave getoond.

5. Als u alleen het softwarepakket hebt geüpload, dan wordt het nu opgeslagen in het interne bestandssysteem. Als u nog niet met een update bent begonnen, dan kunt u het geüploade softwarepakket ook weer Verwijderen en een ander pakket Uploaden. Voer de stappen zoals beschreven in de Punten 3 en 4 uit wanneer u dat wenst. Klik vervolgens op Update.

Note:

Er wordt een nieuw browservenster geopend. U kunt de voortgang van het updateproces volgen.

Table 2. Weergave gedurende de systeemsoftwareupdate (voorbeeld voor Mitel 415/430)
Upload softwarepakket |
Update systeemsoftware (ong. 15 minuten) |
Communicatieserver opnieuw opstarten (ong. 15 minuten) |
Websoftware updaten (ong. 25 minuten) |

Note:

- Koppel de communicatieserver nooit los van de voeding tijdens het updateproces. Dit kan voorkomen dat uitvoerbare systeemsoftware beschikbaar is op de communicatieserver en een EUL (nood-upload) noodzakelijk maken.
- Nadat de nieuwe systeemsoftware is geactiveerd, wordt de oude systeemsoftware automatisch uit het bestandssysteem verwijderd.
- In een AIN kan de nieuwe systeemsoftware alleen worden geüpload naar de satelliet. De activeringstijd van de satellieten is altijd afhankelijk van de Master.

## Nood-upload

Er moet een nood-upload worden geactiveerd wanneer een standaardsoftwareupload niet mogelijk is, defect is of ter vervanging van een Flashkaart. Hiervoor hebt u het zoek- en hulpprogramma System Search Zoek- en helptool System Search nodig.

## Een oudere softwareversie laden (downgrade)

Voor het laden van oudere systeemsoftware moet u een Nood-upload uitvoeren. Hiervoor hebt u het zoek- en hulpprogramma System Search Zoek- en helptool System Search nodig.

Zie ook...

Zoek- en helptool System Search

De zoek- en helptool System Search wordt gebruikt om MiVoice Office 400-communicatieservers op het IP-netwerk te zoeken. System Search vindt alle verbonden communicatieservers op hetzelfde subnet. Nieuw toegevoegde communicatieservers kunnen rechtstreeks worden geadresseerd met System Search en geopend met WebAdmin. Bovendien kunt u gebruik maken van System Search voor het uitvoeren van een Nood-upload of om het systeem te downgraden.

System Search is beschikbaar op de Mitel-downloadserver.

Parent topic: Onderhoud
↑