# Nummerblokkering

U kunt nummerblokkering gebruiken om de nummers te beperken die kunnen worden gebeld.

U kunt nummerblokkering gebruiken om ongewenste oproepbestemmingen te blokkeren. Nummerblokkering vergelijkt de gekozen cijfers met een geblokkeerde lijst of een vrije lijst. Afhankelijk van het resultaat van de check wordt de verbinding wel of niet ingesteld. Externe nummerblokkering controleert telefoonnummers in de exchange; interne nummerblokkering controleert telefoonnummers met interne bestemmingen.

U hebt verschillende interne- en externe nummerblokkeringsopties, die u verschillend kunt configureren. U wijst een van deze interne- en externe nummerblokkeringsopties toe aan de gebruikers. Afhankelijk van de schakelpositie van schakelgroep 1, kunt u diverse interne- en externe nummerblokkeringen toewijzen.

De interne nummerblokkering wordt gebruikt voor interne telefoonnummers; de externe nummerblokkering wordt gebruikt voor externe telefoonnummers.

U selecteert of in een nummerblokkering in principe of alle telefoonnummers geblokkeerd of vrij zijn definieert daarna de uitzonderingen.

Note:

De nummerblokkeringsopties die na een eerste-ingebruikname worden toegewezen bevatten al landspecifieke invoergegevens.

## Algemene regels voor het invoeren van telefoonnummers

Een telefoonnummer wordt van links naar rechts vergeleken met de invoer van de toegewezen nummerblokkering.

Een invoergegeven mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De volgende tekens zijn toegestaan:

- Cijfers van 0 tot en met 9

- Tekens *, #, A, B, C, D

- Controltoets/flashtoets (alleen analoge aansluitingen)

Table 1. Voorbeelden met de basisfunctie Allemaal vrij.
Items | Effect
"06" in de geblokkeerde lijst | Alle telefoonnummers die beginnen met "06" worden geblokkeerd.
"062" in de geblokkeerde lijst | Alle telefoonnummers die beginnen met "062" worden geblokkeerd.
"062" en "054", beide in de geblokkeerde lijst | Alle telefoonnummers die beginnen met "062" en alle telefoonnummers die beginnen met "054" worden geweerd.
"06" in de geblokkeerde lijst, 062 op de vrije lijst | Alle telefoonnummers die beginnen met "06" worden geweerd, met uitzondering van nummers die beginnen met "062".

## Nummerblokkering bewerken

- Als u een nummerblokkering in de bewerkingsweergave wilt openen, klikt u op de naam of het nummer van de nummerblokkering in het overzicht.

- Als u een nummerblokkering wilt bewerken, brengt u de wijzigingen aan en klikt u vervolgens op de knop Toepassen om ze op te slaan.

## Nummerblokkeringsopties aan gebruikers toewijzen

De nummerblokkeringsopties worden toegewezen als u de "Machtigingenset" configureert.

Parent topic: Gebruikersbeheer
↑