# Machtigingenset

Een machtigingenset bevat instellingen die die gebruikersmachtigingen regelen. Deze kan worden toegewezen aan één gebruiker of een groep gebruikers.

Table 1. Machtigingenset
Parameter | Uitleg
ID | Machtigingensetidentificatienummer
Naam | Machtigingensetnaam (optioneel invoergegeven)

Table 2. Nummerblokkering
Parameter | Uitleg
Externe nummerblokkering Pos 1, Pos 2, Pos 3 | Hier wijst u de gebruiker externe nummerblokkering toe voor één van de schakelposities in schakelgroep 1.
Interne nummerblokkering Pos 1, Pos 2, Pos 3 | Hier wijst u de gebruiker interne nummerblokkering toe voor één van de schakelposities in schakelgroep 1.
Externe nummerblokkering | Hier wijst u de gebruiker externe nummerblokkering toe voor telefoonvergrendeling.
Interne nummerblokkering | Hier wijst u de gebruiker interne nummerblokkering toe voor telefoonvergrendeling.

Nummerblokkering wordt geconfigureerd in de Gebruiker / Nummerblokkering weergave.

De telefoonvergrendeling wordt bediend in de Aansluitingen / Standaardaansluitingen weergave in de Instellingen afdeling (instelling Telefoonvergrendeling: Huidige status instellen = Telefoon blokkeren).

Table 3. Applicaties
Parameter | Uitleg
Self Service Portaal | Met geldige authenticatie heeft de gebruiker toegang tot hun telefooninstellingen en telefoons via de Self Service Portal.
Configuratie van persoonlijke oproeprouteringsprofielen via Self Service Portal | De gebruiker kan zijn persoonlijke oproeprouteringsprofiel configureren in de Self Service Portal.

Table 4. Uitgaande oproepen
Parameter | Uitleg
Exchangetoegangssautorisatie | Stelt de gebruiker in staat om uitgaande oproepen te realiseren naar het openbare netwerk.
Aankondigingen | Machtigt de gebruiker om een aankondiging te initiëren naar een individuele gebruiker of een aankondigingsgroep.
Gesprek in de wacht | Machtigt de gebruiker om een bezette gebruiker op de hoogte te stellen van een ander verbindingsverzoek met behulp van de gesprek in de wacht functie. Als de bezette gebruiker zich tegen gesprek inde wacht zetten beschermde, krijgt de gebruiker die de wachtstandfunctie gebruikt de bezettoon.

Table 5. Inkomende oproepen
Parameter | Uitleg
Bezet bij Bezet | Deze instelling is alleen relevant als meerdere telefoons aan een gebruiker zijn toegewezen. Als de gebruiker een oproep plaatst, wordt bezet naar andere bellers gesignaleerd. Als de functie wordt gedeactiveerd, wordt de oproep aangeboden aan de andere telefoons die niet bezet zijn.
Vermelding in de gesprekkenlijst indien bezet | Als de gebruiker bezet is en een andere oproep ontvangt, dan wordt een vermelding toegevoegd aan de gesprekkenlijst voor onbeantwoorde oproepen.

Table 6. Verbinding
Parameter | Uitleg
Snel beantwoorden (een oproep beantwoorden) | Met deze instelling kunt u twee machtigingen tegelijkertijd beheren: Oproepovername voorbereiden: Machtigt de gebruiker om een doorlopende gespreksverbinding tussen twee andere gebruikers zodanig voor te bereiden dat deze door de gebruiker zelf of door een andere gebruiker kan worden overgedragen. Klassieke applicatie: radiostudio Snel beantwoorden Machtigt de gebruiker om een oproep door te schakelen naar een andere gebruiker of een lopende gespreksverbinding van een andere gebruiker. Meest voorkomende applicatie: Een lopend gesprek doorverbinden van de eigen bureautelefoon naar de eigen draadloze telefoon.
Gespreksopname | Nee: De gebruiker kan haar/zijn gesprekken niet opnemen Handmatig De gebruiker kan gesprekken opnemen zoals vereist. Automatisch Oproepen voor deze gebruiker worden automatisch opgenomen.

Table 7. Systeem
Parameter | Uitleg
Schakelgroepsautorisatie | Machtigt de gebruiker om de status van de schakelgroepen te wijzigen (schakelposities 1, 2 en 3).

Table 8. Diversen
Parameter | Uitleg
Pincode wijzigen | Machtigt de gebruiker om zijn eigen pincode te wijzigen met behulp van zijn systeemtelefoons.
Toon gesprekskosten | De gesprekskosten worden na het gesprek op het telefoonscherm weergegeven.

## Een machtigingenset creëren en bewerken

- Om een nieuwe machtigingenset te creëren klikt u op de knop Nieuw in het overzicht en geeft de machtigingenset een naam. De bewerkingsweergave van het nieuwe machtigingenset wordt geopend. Creëer de instellingen en klik op Toepassen om ze te slaan.

- Om een machtigingenset te bekijken, klikt u op de naam of het nummer van de machtigingenset in het overzicht. De bewerkingsweergave wordt geopend.

- Als u een machtigingenset wilt bewerken, klikt u op de naam of het nummer van de machtigingenset in het overzicht. Creëer de instellingen en klik op Toepassen om ze te slaan.

## Specifieke machtigingenset zoeken en weergeven

Om specifieke machtigingenset te zoeken en weer te geven, voert u als filtercriterium een tekenreeks in in een of meer kolommen en klikt u vervolgens op de knop Filter.

Alle machtigingenset worden weergegeven waarvoor de ingevoerde tekenreeks is opgenomen in ten minste één kolom(zie ook "Filters in lijsten").

## Een machtiging kopiëren

Als u de volledige configuratie van een machtigingenset naar een of meer machtigingensets wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in het overzicht op de naam en het nummer van de machtigingenset die u wilt kopiëren.

2. Klik op de Kopiëren knop bovenaan.

   Alle beschikbare machtigingensets worden weergegeven. Aan de linkerkant zijn selectievakjes zichtbaar.

3. Vink de vakjes aan van de machtigingenset waarheen u de configuratie wilt kopiëren en klik op de Toepassen knop.

   De machtigingenset wordt gekopieerd.

## Eén of meer machtigingenset(s) wissen

1. Als u een of meerdere machtigingenset(s) wilt wissen, dan klikt u op de knop Verwijderen in het overzicht.

   Aan de linkerkant worden controlevakjes weergegeven.

2. Vink de vakjes aan van de machtigingensets die u wilt wissen en klik nogmaals op de knop Wissen.

Tip:

Om alle machtigingenset te selecteren of te deselecteren, klikt u op het selectievakje in de titel van de tabel.

Parent topic: Gebruikersbeheer
↑