# Voicemail - Allgemein

Hier nehmen Sie die systemweiten Voicemail-Einstellungen für Sprachmitteilungen vor. Sie sehen den konfigurierten Voicemailmodus, den momentan benutzten Speicher sowie die Gesamtspeicherkapazität für das Voicemail-System. Ausserdem können Sie globale Begrüssungen und Sprachen für den Audio-Guide laden.

Tabelle 1. Sprachnachrichten
Parameter | Beschreibung
Name der globalen Begrüssung | Hier können Sie die globale Begrüssung mit einem Namen nach Ihrer Wahl versehen.
Min. Aufnahmekapazität vor Überlauf (s) | Jeder Mailbox kann eine maximale Speicherkapazität für Sprachmitteilungen in Sekunden zugewiesen werden. Unterschreitet der freie Speicherplatz einer Mailbox diesen Wert, wird auf die Überlauf-Begrüssung umgeschaltet. Nach der Überlauf-Begrüssung kann der Anrufer keine Sprachmitteilung hinterlassen. Die Überlauf-Begrüssung ist für alle Mailbox-Besitzer dieselbe. notes: Der Überlauf-Begrüssungstext bleibt solange aktiv, bis durch Löschen von Sprachmitteilungen oder Begrüssungstexten wieder freier Speicherplatz geschaffen wird: Die Überlauf-Begrüssung wird auch aktiv, wenn die gesamte Sprachspeicherkapazität des Voicemail-Systems erschöpft ist.
Keine Speicherung für Mitteilungen kleiner (s) | Minimale Dauer einer Sprachmitteilung in Sekunden, damit sie gespeichert wird.
Aufbewahrungsdauer für neue Sprachmitteilungen (Tage) | Ältere, noch nicht abgehörte Sprachmitteilungen, werden nach Ablauf der konfigurierten Zeitdauer (Tage) automatisch gelöscht. Der eingestellte Wert gilt auch für abgehörte Sprachmitteilungen, falls der Parameter Aufbewahrungsdauer für abgehörte Sprachmitteilungen leer ist.
Aufbewahrungsdauer für abgehörte Sprachmitteilungen (Tage) | Ältere abgespielte Sprachnachrichten werden nach Ablauf des konfigurierten Zeitraums (Tage) automatisch gelöscht. Der Start der Aufbewahrungsdauer beginnt an dem Tag, an dem die Sprachmitteilung abgehört wird und nicht am Tag, an dem sie aufgesprochen wurde.

## DSP-Konfiguration

Hier wird die Betriebsart des Voicemail-Systems angezeigt. Sie können den Parameter in der Ansicht Medienressourcen konfigurieren ( =ym).

Note for Mitel 415/430:

Wenn der Parameter Voicemail-Modus auf Erweitert (nur G.729) eingestellt ist, werden alle Voicemail-Audiodaten (persönlich und global) Begrüßungen sowie Audioguide-Sprachen) müssen auch im G.729-Format vorliegen, damit sie wiedergegeben werden können. Vorhandene Begrüßungen im G.711-Format müssen mit dem Mitel 400 WAV Converter in das G.729-Format umgewandelt werden. Mit einem Partner-Login kann der Mitel 400 WAV Converter als Freeware aus dem Software Download Server heruntergeladen werden.

Übergeordnetes Thema: Voicemail-Administration
↑