# Restricción de dígitos

Puede utilizar la restricción de dígitos para restringir los números de llamada que pueden marcarse.

Puede utilizar la restricción de dígitos para bloquear destinos de llamada no deseados. La restricción de dígitos comprueba si los dígitos marcados figuran dentro de la lista de dígitos bloqueados o libres. Dependiendo del resultado de la comprobación se establece o no la conexión. La restricción de dígitos externa comprueba los números de llamada en la red pública; la restricción de dígitos interna comprueba los números de llamada con los destinos internos.

Existen varias opciones de restricción de dígitos externa o interna que puede configurar diferentemente. Puede asignar una de esas opciones de restricción de dígitos externa o interna a los usuarios. Dependiendo de la posición del conmutador del grupo de conmutación 1, es posible asignar varios tipos de restricciones de dígitos internas y externas.

La restricción de dígitos interna se utiliza para bloquear número de llamada internos; La restricción de dígitos externa se utiliza para bloquear número de llamada externos.

Puede seleccionar si la restricción de dígitos debe bloquear o dejar libres todos los números de llamada de forma general y después definir las excepciones.

Note:

La opciones de restricción de dígitos asignadas después de la inicialización ya contienen entradas específicas para países.

## Reglas generales para introducir los números de llamada

Un número de teléfono se compara de izquierda a derecha con las entradas de la restricción de dígitos asignada.

Una entrada puede tener hasta 20 caracteres. Son posibles los siguientes caracteres:

- Dígitos de 0 a 9

- Caracteres *, #, A, B, C, D

- Tecla Control/tecla Flash (sólo para terminales analógicos)

Table 1. Ejemplos con la función base Todo libre
Entradas | Efecto
“06” en la lista de bloqueados | Todos los números que comiencen con "06" serán bloqueados.
“062” en la lista de bloqueados | Todos los números que comiencen con "062" serán bloqueados.
"062" y "054", ambos en la lista de bloqueados | Todos los números que comiencen con "062" y con "054" serán bloqueados.
"06" en la lista de bloqueados, 062 en la lista de números que se pueden marcar libremente | Todos los números que comiencen con "06" serán bloqueados con la excepción de los que comiencen por “062”.

## Editar una restricción de dígitos

- Para crear una restricción de dígitos en la vista de edición, haga clic en el nombre o en el número de la restricción de dígitos en la ventana de vista general.

- Para editar una restricción de dígitos, realice las modificaciones necesarias y a continuación haga clic en el botón Aplicar para guardar los cambios.

## Asignar las opciones de restricción de dígitos a los usuarios

Las opciones de restricción de dígitos se asignan cuando configura los conjuntos de permisos "Conjuntos de autorizaciones".

Parent topic: Gestión de usuarios
↑