# Multimedia

Esta es la vista de la interfaz de configuración para la tarjeta de aplicaciones integrada. La vista solo se mostrará en un dispositivo equipado con una tarjeta de aplicaciones.

La tarjeta de aplicaciones CPU2-S es una tarjeta enchufable de PC para el servidor de comunicaciones Mitel 470 que usa un sistema operativo Windows y tiene aplicaciones MiVoice Office 400 preinstaladas. La tarjeta está insertada en la correspondiente ranura para tarjetas y equipada en la placa base del servidor de comunicaciones. A continuación se conecta al bus interno, switch LAN y a la fuente de alimentación en el servidor de comunicaciones.

La tarjeta de aplicaciones se gestiona a través de WebAdmin. Aunque las conexiones frontales permiten la gestión directa a través de teclado, ratón y monitor, no es la opción preferente.

El sistema operativo integrado, Windows Embedded Standard 7, está instalado en la tarjeta de aplicaciones. También se encuentran disponibles varias aplicaciones de MiVoice Office 400 preinstaladas, según la versión de la tarjeta.

Puede activar y utilizar las aplicaciones individuales a través de la licencia de MiVoice Office 400.

Existen instrucciones de instalación a su disposición para guiarle a través del proceso.

Puede configurar la tarjeta de aplicaciones ejecutando los procesos de configuración en el orden siguiente: Configuración básica, Red IP y Licencias. Al final de la configuración, cree un archivo de respaldo de datos de configuración ( =fd). A continuación se pueden configurar las aplicaciones según sea necesario.

Temas disponibles:

Configuración básica

Licencias

Red IP

Recursos

Conector de intercambio

Implementación del cliente

Servidor de fax

Seguridad

Mantenimiento

Información multimedia / del sistema

- Información multimedia / del sistema
- Configuración básica
- Licencias
- Red IP
- Recursos
- Conector de intercambio
- Implementación del cliente
- Servidor de fax
- Servidor de fax
- Seguridad
- Mantenimiento

↑