# Comprobar el encaminamiento saliente

(Vista Configuración "Enrutamiento de llamada" Saliente)

Si ha configurado varios accesos a enlace el servidor de comunicaciones no podrá siempre asignar automáticamente la ruta correcta para el encaminamiento saliente. Esta asignación se puede comprobar aquí. Si ha configurado un único acceso a enlace, continúe con el paso siguiente.

1. Abrir el menú contextual de los usuarios haciendo clic en cada casilla de usuario con el botón derecho del ratón y a continuación seleccionar la entrada de menú Ruta de acceso.

   La ruta de encaminamiento se representa mediante flechas y los elementos de encaminamiento enlazados están resaltados en rojo.

2. Si está de acuerdo con las rutas de encaminamiento mostradas continúe con el paso siguiente. Para modificar una ruta de encaminamiento, proceda como sigue:

Modificar una ruta de encaminamiento:

- Para modificar la asignación de la ruta, haga doble clic en la casilla del usuario.

- Para modificar la asignación del grupo de enlaces, haga doble clic en la casilla de la ruta.

Parent topic: Asistente de configuración
↑