# Información multimedia / del sistema

Aquí encontrará información general acerca de la tarjeta de aplicaciones

Administre la tarjeta de aplicaciones utilizada a través de la sección multimedia en WebAdmin. Solo está disponible en un servidor de comunicaciones Mitel 470 equipado con una tarjeta de aplicaciones.

La tarjeta de aplicaciones CPU2-S es una tarjeta enchufable de PC para el servidor de comunicaciones Mitel 470 que usa un sistema operativo Windows y tiene aplicaciones MiVoice Office 400 preinstaladas. La tarjeta está insertada en la correspondiente ranura para tarjetas y equipada en la placa base del servidor de comunicaciones. A continuación se conecta al bus interno, switch LAN y a la fuente de alimentación en el servidor de comunicaciones.

La tarjeta de aplicaciones se gestiona a través de WebAdmin. Aunque las conexiones frontales permiten la gestión directa a través de teclado, ratón y monitor, no es la opción preferente.

El sistema operativo integrado, Windows Embedded Standard 7, está instalado en la tarjeta de aplicaciones. También se encuentran disponibles varias aplicaciones de MiVoice Office 400 preinstaladas, según la versión de la tarjeta.

Puede activar y utilizar las aplicaciones individuales a través de la licencia de MiVoice Office 400.

## Instalar la tarjeta de aplicaciones

Una Guía de Instalación de Tarjeta de aplicaciones CPU2-S está disponible como ayuda para la instalación.

## Configurar la tarjeta de aplicaciones

Puede configurar la tarjeta de aplicaciones ejecutando los procesos de configuración en el orden siguiente: Configuración básica, Red IP y Licencias. Al final de la configuración, cree un archivo de respaldo de datos de configuración ( =fd). A continuación se pueden configurar las aplicaciones según sea necesario.

Ver también...

## Guía de instalación de la tarjeta de aplicaciones CPU2-S:

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Multimedia
↑