# Destinos de línea directa

Aquí se pueden definir hasta 20 destinos de línea directa y determinar el retardo de marcación para cada destino.

Es posible asignar a un usuario uno de los 20 destinos de línea directa disponibles. Si se descuelga el auricular de uno de los terminales asignados al usuario, se marcará automáticamente el n° de línea directa configurado al transcurrir el tiempo de retardo.

Note:

Para cada terminal pueden configurarse un N° de línea directa y un retardo. La configuración de los terminales es prioritaria sobre la configuración del usuario. Si se configura un destino de línea directa para un terminal y un usuario, se llamará al terminal de destino de línea directa sin importar los retardos configurados.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑