# Servidor Mitel

Aquí podrá editar las direcciones del servidor de actualizaciones para el firmware de los distintos teléfonos y aplicaciones y la dirección del servidor SWAS.

Las direcciones están preconfiguradas según el canal de ventas y no deberían modificarse.

## Actualización de firmware a través de un servidor de actualizaciones

Para los teléfonos del sistema SIP e IP que se ejecutan en un servidor de comunicaciones MiVoice Office 400, se necesita una versión de firmware específica para que coincida con la versión del software MiVoice Office 400. Los teléfonos comprueban automáticamente si existen actualizaciones de firmware. Los teléfonos con sistema IP utilizan el servidor ftp integrado del servidor de comunicaciones como servidor de actualización. Al actualizar el servidor de comunicaciones, también se actualizará el firmware del servidor de actualización integrado.

Para Mitel 6700 SIP, ya se ha predefinido un servidor FTP global de Mitel. Para Mitel 6800 SIP / 6900 SIP, ya se ha predefinido un servidor Mitel HTTPS global. En este servidor se almacenan varias versiones de firmware, según las diferentes versiones de software del servidor de comunicaciones. La entrada predefinida en WebAdmin se ajusta a cada versión del servidor de comunicaciones si es necesario. También es posible indicar la dirección de su propio servidor de firmware.

## Marcador Mitel

Mitel Dialer es una sencilla aplicación CTI de origen para la integración en Microsoft Outlook, Microsoft Lync o Microsoft Office 365, con conexión a un teléfono Mitel.

## Garantía del software

La URL predeterminada del servidor de licencias se utiliza para la conexión a la solución de licencias de Mitel y la gestión de SWA.

Note:

Sin conexión a un servidor de licencias, el estado SWA no puede comprobarse completamente, por lo que el servidor de comunicaciones no estará operativo todo el tiempo. Por lo tanto, no modifique la URL predeterminada, excepto en caso de emergencia y sólo siguiendo las instrucciones del personal de asistencia técnica.

## Instalación de Mitel Dialer

Puede instalar Mitel Dialer directamente desde esta vista descargando el archivo de instalación con uno de los enlaces directos.

## Desactivar el servidor de actualizaciones

Para desactivar un servidor de actualizaciones, elija como tipo de servidor el parámetro Ninguno.

Parent topic: Seguridad IP
↑