# Destinos de emergencia

Los destinos de emergencia son destinos de llamadas internos o externos que se marcan cuando un usuario llama a uno de los números de emergencia definidos en el plan de numeración interno. Para cada destino de emergencia pueden almacenarse tres destinos de llamada, uno para cada una de las tres posiciones de conmutación de un grupo de conmutación.

## Destinos de emergencia

Se pueden crear un total de 10 números de emergencia en el plan de numeración interno (=g4). Los números de emergencia se utilizan para marcar rápidamente un número de llamada definido en un destino de emergencia determinado. Cuando se marca un número de emergencia, se marca uno de los 3 números de destino basados en la posición del conmutador del grupo de conmutación asignado.

Todos los números de emergencia internos marcan el destino de emergencia, definido en el nodo (=3q). (Excepción: Se asigna un destino de emergencia a un terminal; consulte también las notas a continuación).

Pueden definirse 50 destinos de emergencia. El valor predeterminado es el destino de emergencia 1.

notes:

- En un AIN, el nodo aplicable depende del tipo de terminal: Para los teléfonos del sistema IP y los teléfonos SIP, es el nodo principal; para los teléfonos DECT del sistema, es el nodo en el que se encuentra actualmente el teléfono; para los teléfonos analógicos y digitales, es el nodo al que está conectado el teléfono.
- Un destino de emergencia también se puede asignar a un terminal. Si se marca un número de emergencia en ese terminal, se marca uno de los números de destino de este destino de emergencia, en función de la posición del conmutador del grupo de conmutación asignado. Un destino de emergencia asignado a un terminal tiene siempre prioridad.
- Cuando se marca un destino externo a través del número de emergencia se eluden la restricción de dígitos y las autorizaciones de acceso a enlace.
- Si se especifica un destino externo con un prefijo de acceso a enlace, es importante asegurar que se asigna una ruta a cada usuario.
- Llamar a un número de emergencia definido en el plan de numeración interno es completamente diferente a llamar a un número de la lista de números de emergencia públicos (ver también el tema principal "Soporte de servicio de emergencia").

## Crear destinos de emergencia y asignarlos

1. Haga clic en el símbolo y asigne un nombre al destino de emergencia.

2. Seleccionar un grupo de conmutación.

3. Introducir los números de llamada de los destinos de emergencia para las tres posiciones de conmutación.

1. Confirme la entrada con .

2. Asigne el destino de emergencia creado a los nodos y los terminales.

Note:

Agregar el prefijo de acceso a enlace al introducir números de llamada externos.

## Eliminar destinos de emergencia

Para eliminar los destinos de las llamadas de emergencia, haga clic en el símbolo .

Note:

Únicamente se pueden eliminar aquellos destinos de emergencia que no estén asignados a un nodo o un terminal.

## Crear números de emergencia internos

Es posible crear números de emergencia directamente en el plan de numeración:

1. En el plan de numeración (= g4) haga clic en el botón Nuevo.

2. Introduzca el número de emergencia dentro de Número de llamada.

3. Selecciónelo de la categoría Número de emergencia.

4. Completar la entrada haciendo clic en el botón Aplicar.

Ver también...

"Soporte de servicio de emergencia".

Parent topic: Llamadas de emergencia
↑