# Registro de Mitel BluStar para PC

La configuración y el registro de un softphone Mitel BluStar para PC en el servidor de comunicaciones difieren del registro de un teléfono SIP de Mitel.

## Operaciones preliminares con WebAdmin

1. Compruebe si hay disponible una licencia gratuita de BluStar Softphones o BluStar Softphone Video Options.

2. Crear un nuevo usuario o seleccionar uno existente.

3. Crear para el usuario un Nombre de usuario de Windows y definir un PIN o contraseña.

4. Abra el registro Multimedia y seleccione en BluStar la Casilla de verificación softphone.

5. Haga clic en el botón Aplicar.

   Ahora se ha asignado al usuario un terminal tipo BluStar para PC.

6. Hacer clic en el terminal y configurar el resto de parámetros según sea necesario.

## Instalar el teléfono sobre PC

1. Copie Mitel BluStar para PC desde el servidor de descarga y descomprima el archivo zip en una unidad de red a la que tengan acceso todas las PCs del cliente.

   La ventaja de instalar los clientes desde una unidad de red es que sólo es necesario cambiar los archivos en la unidad de red durante una actualización de software. Al iniciar la aplicación, los clientes comprueban si existe software nuevo en la unidad de red y automáticamente ejecutan la actualización.

2. En un PC cliente, iniciar la instalación de los teléfonos sobre PC haciendo doble clic en el archivo “BluStarClientSetup.exe“ y siguiendo a continuación las instrucciones de instalación.

El teléfono sobre PC está ahora instalado.

## Registrar el teléfono sobre PC

1. Iniciar el teléfono sobre PC en el PC cliente.

2. En la ventana de inicio, introducir los datos de registro especificados durante los pasos previos (Nombre de usuario de Windows y PIN o contraseña).

3. En el servidor de configuración, reemplace la entrada< Mitel 400 IP> con la dirección IP de su servidor de comunicaciones. (Ejemplo: http://192.168.104.100/bsc)

   El teléfono sobre PC se registra en el servidor de comunicaciones.

4. En las opciones, configurar los dispositivos de audio y vídeo así como el resto de parámetros específicos de usuario.

Parent topic: Puesta en funcionamiento de teléfonos y terminales
↑