# Servicio de datos

Le permite especificar el encaminamiento de las conexiones entrantes del servicio de datos.

Las conexiones del servicio de datos a través de interfaces de red digitales (BRI/PRA) se encaminan a la tabla de destinos del servicio de datos a través del elemento de distribución de llamadas. En la tabla de destinos del servicio de datos, los destinos se asignan para cada tipo de servicio de datos. Si no se puede asignar inequívocamente un tipo de servicio de datos, se encaminará al "destino desconocido". Es posible configurar varias tablas de destinos del servicio de datos.

Table 1. Tabla de destino del servicio de datos
Tipo de servicio de datos | Posibles destinos
FAX2, FAX3 | Interfaz de terminal analógico Interfaz de terminal SIP
FAX4 | Interfaz de terminal BRI-S Interfaz de terminal analógico
Telepac X.25/X.31A | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
Teletex | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
Telex | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
Videotex | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
TA V.110 | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
TA V.120 | Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
Canal B transparente | Interfaz de terminal BRI-S mantenimiento remoto PPP
Módem analógico | Interfaz de terminal analógico Adaptador de terminal en una interfaz de terminal BRI-S
Desconocido | Cualquier destino

## Destino único del servicio de datos

En lugar de una asignación para todo el sistema a través de la tabla de destinos del servicio de datos, también puede utilizar los elementos de distribución de llamadas para asignar diferentes destinos a un tipo de servicio de datos. Para ello, marque la columna Destino único para el tipo de servicio de datos en cuestión e introduzca el destino que desee en Destino único servicio de datos en los elementos de distribución de llamadas.

Parent topic: Llamadas de emergencia
↑