# Llamada codificada

Es posible buscar a un usuario específico con la ayuda de una llamada codificada. Introducir aquí el usuario para la llamada codificada.

La instalación de la función de timbre general proporciona un sistema buscapersonas, aunque con ámbito de actuación reducido. Utilizando una llamada codificada en el timbre general, se puede llamar la atención del usuario de hasta cinco usuarios diferentes. El usuario reconoce el patrón de llamada de su teléfono y puede responder a la llamada desde cualquier terminal.

La llamada codificada consiste e un tono más largo y n tonos posteriores más cortos (n = 1...5 = ID de llamada codificada).

Note:

El timbre general se conecta a la interfaz FXS de un terminal analógico. Es posible configurar una interfaz FXS por servidor de comunicaciones para este propósito (Sistema / Interfaces / Analógica). En ese caso se borrará cualquier asignación existente a un usuario. Una vez realizada la conexión, no se podrán realizar ni recibir llamadas a través del puerto.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑