# Bienvenido al Asistente de Cconfiguración

El asistente de configuración le ayuda a configurar de manera secuencial un sistema de comunicaciones desde cero. Siga los pasos uno por uno de arriba a abajo.

Para cerrar el Asistente de configuración, haga clic en el hipervínculo Inicio en la parte superior y luego en la casilla de verificación Asistente de configuración activada.

## Indicaciones de la operadora

Al hacer clic en una entrada, la mitad superior de la pantalla muestra el resumen de la configuración; la parte derecha contiene notas e instrucciones acerca del paso que ha seleccionado. Para obtener más ayuda, abra la ayuda en línea de WebAdmin de la vista activa, haciendo clic en el enlace Ayuda en línea en la parte superior derecha.

Se han seleccionado los parámetros predeterminado de manera a que alcance su objetivo sin tener que realizar muchos cambios. El asistente tan sólo le guiará en los parámetros que deben, en la mayor parte de los casos, ser modificados.

- Para aceptar las modificaciones haga clic en el botón Aplicar. Los cambios quedan guardados.

- Para rechazar las modificaciones haga clic en el botón Deshacer.

Sólo es posible mostrar al mismo tiempo el asistente de configuración o la ayuda en línea. Si ha decidido mostrar el asistente de configuración, podrá abrir la ayuda en línea en una nueva ventana del navegador utilizando el hipervínculo Ayuda en línea que se encuentra en la parte superior de la vista.

## Preparativos

Antes de comenzar la primera fase del asistente de configuración, lleve a cabo las siguientes acciones previas:

- "Adquirir licencias y proporcionar información"

- "Actualizar el servidor de comunicaciones a la última versión."

## Adquirir licencias y proporcionar información

Comprar las licencias necesarias para el modo de funcionamiento deseado o comenzar utilizando el archivo de licencia proporcionado. También necesitará la siguiente información:

- El último archivo de licencia para el servidor de comunicaciones.

- Los archivos de licencia más actualizados para OIP

- La dirección IP del servidor de comunicaciones que desea utilizar, la máscara de subred y la dirección IP del gateway predeterminado, siempre que desee realizar un direccionamiento estático del servidor de comunicaciones (recomendado).

- El diseño de configuración y la asignación de ranuras generados con la herramienta de planificación Mitel CPQ.

## Actualizar el servidor de comunicaciones a la última versión.

Es posible que su servidor de comunicaciones no se entregue con la última versión de software (almacenamiento). Por ello, es necesario descargar la última versión de software y actualizar el servidor de comunicaciones. Para ello, abra la vista Mantenimiento / Software del Sistema y siga las instrucciones de la ayuda en línea.

Parent topic: Asistente de configuración
↑