# Comprobar las interfaces de red

(Vista Configuración Interfaces"Sistema")

Aquí es posible comprobar la disponibilidad de las interfaces de red para la conexión a enlace y restringir para las llamadas salientes las que no estén en uso.

La figura muestra la conexión de los puertos del servidor de comunicaciones. Pasar el ratón sobre conectores para mostrar las conexiones de los puertos. Hacer clic en un conector para acceder a la configuración de la interfaz

Restringir la interfaz de red para las llamadas salientes

1. Seleccionar la interfaz de red analógica o RDSI que no esté en uso. Es posible seleccionarla haciendo clic en el puerto de la figura o en la lista de interfaces Analógica o RDSI.

2. Activar la restricción de llamadas salientes (Restringir salientes: )

3. Guardar la configuración haciendo clic en el botón Aplicar.

Parent topic: Asistente de configuración
↑