# Software del sistema

Le permite actualizar el software del sistema del servidor de comunicaciones.

El software del sistema para el servidor de comunicaciones incluye un paquete de software que contiene, además del software de la aplicación para el servidor de comunicaciones, el software para los teléfonos del sistema IP, DSI y DECT. Este paquete de software también incluye WebAdmin con su ayuda en línea.

Tabla 1. Garantía del software
Parámetro | Explicación
Estado SWA | Información acerca del estado SWA actual con otras referencias como por ejemplo, la fecha de caducidad del SWA.
Usuarios cubiertos por SWA | Muestra el número de usuarios cubiertos a través de SWA
Usuarios configurados | Muestra los usuarios configurados en el servidor de comunicaciones SWA se vuelve inválido si el número de usuarios configurados excede el número de usuarios cubiertos a través de SWA.

## Proporcionar el software del sistema y el archivo de licencia

Su distribuidor le proporcionará el nuevo software del sistema y el correspondiente archivo de licencia. En la mayoría de los casos, su distribuidor le indicará el sitio de Internet desde el que podrá descargar el software. También recibirá un cupón. Con esto puede generar el nuevo archivo de licencia a través del portal de Internet Mitel Connect y transmitirlo a su sistema de comunicación. Necesita iniciar sesión para acceder a Mitel Connect (nombre de usuario y contraseña).

## Cargar nuevo firmware

Nota:

Asegúrese que los datos de fecha y hora del servidor de comunicaciones concuerdan con los datos de su entorno. De no ser así, la hora de activación del nuevo software del sistema diferirá de la hora de activación que usted desea o la activación no se ejecutará. Puede utilizar la fecha y hora actuales de su PC en Configuración / Sistema / General ( =ty ) ver en Fecha y hora.

1. Suba el nuevo archivo de licencia a Visión general del sistema / Licencias.

   También es posible instalar e iniciar el nuevo software del sistema sin subir ningún archivo de licencia. No obstante, cuando utilice el software deberá cargar el archivo de licencia antes de que transcurran 4 horas, de lo contrario, el servidor de comunicaciones pasará a un modo de funcionamiento limitado. En este modo, solo están disponibles las funciones básicas del servidor de comunicaciones.

2. Hacer clic en el botón Buscar... y seleccione el paquete de software que desea cargar (archivo zip).

   Se muestra el nombre del paquete de software, incluyendo la ruta.

3. Indicar en virtud del tiempo de activación si desea activar el nuevo software de aplicación para el sistema de comunicación en Subir únicamente, inmediatamente o en modo programado.

4. Hacer clic en Cargar o Cargar y actualizar.

   Se descarga el paquete de software. Debido a la gran cantidad de datos tratados, esta operación tardará varios minutos. Durante el proceso se debe dejar abierta la ventana del navegador. Una vez que se haya descargado el paquete de software, aparecerá una nueva vista.

5. Si sólo se ha cargado el paquete de software, estará almacenado en el sistema de archivos interno. Si no ha iniciado ninguna actualización, también puede Eliminar el paquete de software cargado nuevamente y Cargar otro. Realizar los pasos descritos en los puntos 3 y 4 en cualquier momento. A continuación, hacer clic en Actualizar.

Nota:

Se abre una nueva ventana del navegador. Puede seguir en ella el progreso de la actualización.

Tabla 2. Visualización durante la actualización del software del sistema (ejemplo para Mitel 415/430)
Paquete de actualización de software |
Actualizar el software del sistema (aprox. 15 minutos) |
Reinicie el servidor de comunicaciones (aproximadamente 15 minutos) |
Actualice el software web (aproximadamente 25 minutos) |

Nota:

- Nunca desconectar el servidor de comunicaciones de la alimentación durante el proceso de actualización. Esto puede evitar que el software del sistema ejecutable esté disponible en el servidor de comunicaciones y hacer necesaria una EUL (Carga de emergencia).
- Una vez que se activa el nuevo software del sistema, el software antiguo se elimina automáticamente del sistema de archivos.
- En un AIN, el nuevo software del sistema solo se puede cargar en el satélite. El tiempo de activación en los satélites depende siempre de la demanda del maestro.

## Actualización de emergencia

Una carga de emergencia debe activarse siempre que una carga de software estándar no sea posible, haya resultado defectuosa o para reemplazar una tarjeta Flash. Para ello, necesita la herramienta de búsqueda y ayuda Búsqueda del Sistema Búsqueda y herramienta de ayuda Búsqueda de Sistema.

## Cargar un estado de software anterior (desactualizar)

Para cargar un software de sistema más antiguo, debe realizar una Carga de emergencia. Para ello, necesita la herramienta de búsqueda y ayuda Búsqueda del Sistema Búsqueda y herramienta de ayuda Búsqueda de Sistema.

Ver también...

Herramienta de búsqueda y ayuda Búsqueda del sistema

La herramienta de búsqueda y ayuda Búsqueda del Sistema se utiliza para encontrar servidores de comunicación MiVoice Office 400 en la red IP. Búsqueda del Sistema encuentra todos los servidores de comunicaciones conectados en la misma subred. Los servidores de comunicaciones recién agregados pueden direccionarse directamente con Búsqueda del Sistema y abrirse con WebAdmin. Además, puede utilizar la búsqueda del sistema para realizar una carga de emergencia o degradar el sistema.

La búsqueda del sistema está disponible en el servidor de descargas de Mitel.

Tema principal: Mantenimiento
↑