# Lista de bloqueos

Con la lista bloqueada, las llamadas externas o internas entrantes pueden rechazarse por su CLIP, dejar que suene el tono de llamada o encaminarlas a un destino específico.

La lista de bloqueo funciona sólo para llamadas externas entrantes y puede ser activada o desactivada para cada grupo de enlaces.

La llamada externa se puede procesar basándose en su CLIP. Para ello, introduzca el número de CLIP en una lista de bloqueo. Activar la lista en uno o más grupos de enlace.

Una llamada entrante a través de un grupo de enlaces, para la cual está activado el parámetro Usar lista de bloqueo para llamadas entrantes, se trata como sigue:

El CLIP se compara con las entradas en la lista de bloqueo, empezando por la primera entrada de la lista. Si los dígitos del CLIP, empezando por el lado izquierdo, coinciden con una entrada de la lista de bloqueo, la llamada es o rechazada según la configuración del campo de selección Acción o recibe un tono de llamada continuo o la llamada es encaminada a otro destino.

Si el CLIP no coincide, la llamada se encamina de la forma habitual.

notes:

- Se introducen siempre todas las llamadas en la recogida de los datos de conexión, independientemente de la acción elegida.
- Para usuarios móviles / externos, usuarios virtuales de PISN y teléfonos móviles MMC, el número de llamada externo siempre se reemplaza primero por el número de usuario interno, antes de realizar la comparación con la lista de bloqueo.

## Crear y activar una lista de bloqueo

1. Pulsar en el símbolo .

2. Introducir '+' seguido de una secuencia de dígitos.

3. Confirmar la entrada con .

4. Haga entradas adicionales. De esta manera, siga las instrucciones de la lista

5. Elija la acción que debe ejecutarse.

6. Pulse en el botón Aplicar y ordenar lista.

7. Compruebe la lista ordenada. Asegúrese de que ha comprobado las entradas desde el principio de la lista.

8. Active el parámetro Usar lista de bloqueo para llamadas entrantes en los grupos de enlace requeridos.

El CLIP entrante se verifica ahora para todas las llamadas externas realizadas a través del grupo de enlaces para las cuales la lista de bloqueo está activada. Si los dígitos del CLIP, empezando por el lado izquierdo, coinciden con una entrada de la lista de bloqueo, se ejecuta la acción configurada.

Note:

Alternativamente puede crear una lista de bloqueo importándola de un archivo Excel. Para ello, pulse en el botón, Importar y siga las correspondientes instrucciones.

## Borrar números CLIP

Para borrar números CLIP, pulse en el símbolo .

Ver también...

## Exportar e importar datos de la lista de bloqueo

Los datos de la lista de bloqueo forman parte de un archivo de exportación Excel y pueden editarse solo externamente. El archivo de exportación contiene una hoja de cálculo específica para ello (lista de bloqueo del sistema). Para obtener más detalles, consulte Importar y exportar datos de configuración.

Parent topic: Destino
Parent topic: Llamadas de emergencia
↑