# Terminales de backup

Aquí puede ver los terminales de respaldo si está configurado Dual Homing y el servidor de comunicaciones se usa como servidor de comunicaciones de respaldo para los terminales SIP de Mitel por otros servidores de comunicaciones primarios.

Además del tipo de terminal, el número, el nombre de usuario y la dirección MAC, la lista general bajo el parámetro de estado Registrado también muestra directamente dónde está registrado el terminal actualmente:

Table 1. Terminales de backup
Parámetro | Descripción del parámetro
Registrado | Este estado es el caso normal: el terminal está registrado actualmente con el servidor de comunicaciones primario. Este estado es el caso de error: el terminal está registrado actualmente en este servidor de comunicaciones de respaldo ya que la conexión entre el terminal y el servidor de comunicaciones primario se ha interrumpido por una razón u otra.
1 |

Parent topic: Puesta en funcionamiento de teléfonos y terminales
↑