# Configurar teléfonos

(Vista Terminales / Terminales estándar)

Configurar los teléfonos de la recepción y de las habitaciones.

Puede almacenar funciones predefinidas o números de llamada en las teclas configurables disponibles (por ejemplo, una tecla de número para la recepción).

En el teléfono de la recepción es posible definir una tecla de número para cada habitación que le resultará muy útil. Si la recepción funciona exclusivamente con el Hospitality Manager, no es necesario configurar el teléfono de recepción.

Una vez que haya configurado los teléfonos habrá terminado la configuración de la aplicación Hospitality. Su sistema de comunicaciones está ahora completamente configurado y listo para funcionar. Más adelante también podrá hacer cambios y adaptar su solución de Hotel/Hospitalidad de acuerdo con los requisitos de su cliente.

Antes de completar el trabajo aquí, debe crear una copia de seguridad de los datos de configuración (Vista de mantenimiento / copia de seguridad de datos).

## Definir el teléfono del sistema como teléfono de la recepción

1. Ampliar el teléfono de la recepción con módulos de expansión, de manera a obtener el número de habitaciones más entre 5 y 7 teclas configurables.

2. Configurar las teclas de la recepción de acuerdo con la tabla a continuación.

3. Configurar una tecla de habitación por cada habitación. Escribir el nombre de la habitación o dejarlo en blanco.

Table 1. Funciones Hospitality
Nombre | Función en Mitel 6873 SIP | Función en MiVoice 5380/5380 IP
Menú de la recepción | Acceso al menú de la recepción | Acceso al menú de la recepción
Menú Configuración de habitación | – | Acceso a la configuración de la habitación de una determinada habitación.
Configuración de habitación | Acceso a la configuración de la habitación de una determinada habitación. | Establece todas las teclas de habitación del módulo de expansión al modo de configuración de habitación.
Lista de habitaciones | Acceda al resumen de la lista de habitaciones. | –
Entrada | – | Establece todas las teclas de habitación del módulo de expansión al modo de Entrada.
Salida | – | Establece todas las teclas de habitación del módulo de expansión al modo de Salida.
Entrada/Salida | Permite realizar la operación de entrada/salida de una habitación concreta. | –
Notificación | Muestra la lista de notificaciones activas actualmente. | Establece todas las teclas de habitación del módulo de expansión al modo de notificación.
Llamada despertador | Muestra la lista de todas las llamadas despertador con las entradas en orden cronológico y las llamadas caducadas en la parte superior. | Establece todas las teclas de habitación del módulo de expansión al modo de Llamada despertador.

Parent topic: Asistente de configuración hotelera
↑