# Multimédia

Cette vue est l'interface de configuration pour la carte d'applications intégrée. L'affichagene sera affiché que sur un périphérique équipé d'une carte d'applications.

La carte d'applications CPU2-S est une carte enfichable pour PC destinée au serveur de communication Mitel 470 qui utilise un système d'exploitation Windows et dispose d'applications MiVoice Office 400 préinstallées. La carte est insérée dans la baie prévue à cet effet et enfichée sur la plaque arrière du serveur de communication. Elle est ainsi reliée au Bus interne, au commutateur LAN et à l'alimentation du serveur de communication.

La carte d'applications est gérée via WebAdmin. Les raccordements sur la face avant permettent la commande directe via clavier, souris et écran, toutefois cette option n'est pas prévue pour l'exploitation normale.

Le système d'exploitation intégré, Windows Embedded Standard 7, est installé sur la carte d'applications. Plusieurs applications MiVoice Office 400 préinstallées sont également disponibles, selon la version de la carte.

Vous pouvez activer et utiliser les différentes applications via la licence MiVoice Office 400.

Une notice d'installation est disponible en guise d'aide à l'installation.

Configurez la carte d'applications en traitant les processus de configuration dans l'ordre suivant : Configuration de base, Réseau IP et Licences. Créez à la fin de la configuration une copie de sauvegarde des données de configuration ( =fd). Configurez ensuite les applications préinstallés selon vos besoins.

Sujets disponibles:

Configuration de base

Licences

Réseau IP

Ressources

Connecteur Exchange

Rollout client

Serveur de fax

Sécurité

Maintenance

Multimédia / Information du système

- Multimédia / Information du système
- Configuration de base
- Licences
- Réseau IP
- Ressources
- Connecteur Exchange
- Rollout client
- Serveur de fax
- Serveur de fax
- Sécurité
- Maintenance

↑