# Logiciel système

Vous pouvez actualiser ici le logiciel système de votre serveur de communication.

Le logiciel système du serveur de communication se compose d'un pack de logiciels contenant, outre le logiciel d'application pour le serveur de communication, les logiciels pour les téléphones propriétaires SIP, IP, DSI et DECT. Ce pack de logiciels comprend également le WebAdmin avec son aide en ligne.

Tableau 1. Software Assurance
Paramètre | Explication
État SWA | Indication de l'état SWA actuel avec d'autres informations, par ex. la date d'expiration SWA.
Utilisateurs couvert par le SWA | Indique le nombre d'utilisateurs couverts par le SWA.
Utilisateurs configurés | Indique les utilisateurs configurés dans le serveur de communication. Si le nombre des utilisateurs configurés dépasse celui des utilisateurs couverts par la SWA, la SWA est invalide.

## Préparer le logiciel système et le fichier de licences

Le nouveau logiciel système et le fichier de licences correspondant vous sont fournis par votre revendeur. Dans la plupart des cas, vous chargez le logiciel depuis un site Internet dont l'adresse vous a été communiquée par votre partenaire de vente. Vous recevez aussi un code-bon d'échange (voucher). Vous pouvez ainsi générer le nouveau fichier de licence via le portail Internet Mitel Connect http://www.connect.mitel.com et le transmettre à votre système de communication. Un connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) est nécessaire pour accéder à Mitel Connect.

## Charger le nouveau logiciel système

Remarque :

Veillez à ce que la date et l'heure du serveur de communication concordent avec les indications actuelles de votre environnement. Si ce n'est pas le cas, le nouveau logiciel système ne pourra pas être activé au moment désiré, voire ne sera pas activé du tout. Vous pouvez reprendre la date et l’heure actuelles de votre PC dans l’affichage Configuration / Système / Général ( =ty) sous Date et heure.

1. Chargez le nouveau fichier de licences sous Présentation du système / Licences.

   Vous pouvez aussi installer et démarrer le nouveau logiciel sans charger de fichier de licences. Après la mise en service, vous devez toutefois charger le fichier de licences dans un délai de 4 heures, faute de quoi le serveur de communication passera en mode d'exploitation restreinte. Seules les fonctions de base du serveur de communication sont disponibles dans ce mode.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le pack de logiciels à charger (fichier ZIP).

   Le nom du pack de logiciels est affiché avec son chemin d'accès.

3. Indiquez dans la rubrique "Temps d'activation" si vous souhaitez activer le nouveau logiciel d'application pour le système de communication en mode téléchargement uniquement, immédiatement ou en mode programmé .

4. Cliquez sur Télécharger ou Télécharger et actualiser.

   Le pack de logiciels est en cours de chargement. Cela peut prendre quelques minutes en raison du volume important des données. Laisser la fenêtre de navigation ouverte pendant ce temps. Un nouvel affichage apparaît une fois le pack de logiciels chargé.

5. Si vous avez uniquement téléchargé le pack logiciel, il est maintenant enregistré dans le système de fichiers interne. Tant que vous ne lancez pas de mise à jour, vous pouvez Effacer le pack logiciel téléchargé et en Télécharger un autre. Vous pouvez effectuer les opérations telles qu'elles sont décrites sous les points 3 et 4 n'importe quand. Cliquez ensuite sur le bouton Mise à jour.

Remarque :

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre. Vous pouvez y suivre l'avancement du processus de mise à jour.

Tableau 2. Affichage pendant la mise à jour du logiciel du système (exemple pour Mitel 415/430)
Télécharger le paquet logiciel |
Mettre à jour le logiciel système (environ 15 minutes) |
Redémarrer le serveur de communication (environ 15 minutes) |
Mise à jour du logiciel web (environ 25 minutes) |

Remarque :

- Ne déconnectez jamais l'alimentation du serveur de communications pendant le processus de mise à jour. Ceci pourrait avoir pour conséquence l'absence de logiciel système opérationnel sur le serveur de communications nécessitant un (téléchargement de secours) EUL.
- Après l'activation du nouveau logiciel système, l'ancien logiciel système est effacé automatiquement du système de fichiers.
- Dans un AIN, le nouveau logiciel du système ne peut être téléchargé que sur le satellite. L'heure d'activation sur le satellite a toujours lieu sur demande du maître.

## Emergency Upload

Un téléchargement d'urgence doit être activé lorsqu'un téléchargement logiciel standard n'est pas possible, s'est avéré défectueux ou pour remplacer une carte Flash. Pour cela, vous avez besoin de l'outil de recherche et d'aide Recherche de système Search et de l'outil d'aide Recherche de système.

## Chargement d'un logiciel plus ancien (Retour en arrière)

Pour charger un logiciel système plus ancien, vous devez effectuer un téléchargement d'urgence. Pour cela, vous avez besoin de l'outil de recherche et d'aide Recherche de système Search et de l'outil d'aide Recherche de système.

Voir aussi...

Outil de recherche et d'aide Recherche de système

L'outil de recherche et d'aide Recherche système est utilisé pour trouver les serveurs de communication du MiVoice Office 400 sur le réseau IP. Recherche de système trouve tous les serveurs de communication connectés sur le même sous-réseau. Les serveurs de communication nouvellement ajoutés peuvent être adressés directement avec Recherche de système et ouverts avec WebAdmin. En outre, vous pouvez utiliser la Recherche de système pour effectuer un téléchargement d'urgence ou pour rétrograder le système.

Recherche de système est disponible sur le serveur de téléchargement de Mitel.

Sujet parent : Maintenance
↑