# Acheminement à moindre coût

Pour arriver à un acheminement des appels optimum sur le plan des coûts, il est judicieux de choisir le prestataire en fonction de la destination de l'appel (p. ex. télécommunications par un prestataire et communications locales par un autre).

Si le routage à moindre coût (LCR) est désactivé, le serveur de communication achemine un appel sortant en fonction du préfixe d'accès au central composé. LCR analyse les numéros d'appel numérotés et redirige l'appel selon les réglages LCR configurés. L'indicatif de sortie réseau n'est pas exploité. LCR peut être activé et désactivé à l'échelle du système et par l'utilisateur.

Voir aussi...

## Exportation et importation de données LCR

Les données LCR sont une partie du fichier d'exportation Excel et peuvent aussi être éditées en externe. Chaque fichier d'exportation contient une feuille de tableau pour les données sur l'opérateur de réseau ( fournisseur LCR), le tableau de routage ( LCR routing table) et le tableau LCR ( LCR table). Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section Importation et exportation de données de configuration .

Parent topic: Configuration du système
Parent topic: Appels d'urgence
↑