# Configurazione AIN (guida)

Questa guida aiuta ad installare una AIN. Prima di iniziare, è opportuno progettare e configurare dapprima la AIN con l'ausilio del gestore di progetto Mitel CPQ.

## Messa in funzione del Master

Il master deve essere sempre messo in funzione per primo, in modo che i satelliti possano registrarsi. Procedere come segue:

1. Collegare il server di comunicazione alla rete IP e riavviare.

2. Con Ricerca di sistema, cercare il server di comunicazione nella rete IP "Rilevamento dei server di comunicazione nella rete IP" e configurare gli indirizzi IP. In seguito fare clic sul pulsante Configurare....

   Si apre la finestra di registrazione di WebAdmin.

3. Registrarsi, accedere alla vista AIN (=3q) e commutare il server di comunicazione nella modalità operativa Master AIN.

4. Acquistare la licenza AIN e inserire il nuovo codice di licenza.

   Il master è ora in funzione ed è pronto a ricevere registrazioni dai satelliti.

## Messa in funzione di satelliti

Configurare innanzitutto nel satellite l'indirizzo IP del master.

1. Integrare il futuro satellite nella rete IP seguendo i passi 1 e 2 del paragrafo precedente.

2. Registrarsi tramite WebAdmin, quindi accedere alla vista (=3q).

3. Scegliere Modalità operativa = Satellite AIN e indicare in Indirizzo IP master l'indirizzo IP del master.

4. Applicare le modifiche ed eseguire un riavvio.

Integrare quindi il satellite nella AIN:

1. Registrarsi tramite WebAdmin sul master e accedere alla vista Schede e moduli (=4g).

   Il satellite è ora visibile come altro nodo con le sue schede e moduli di espansione.

2. Confermare il nuovo satellite facendo clic nella riga con la mainbdel satellite sul pulsante Conferma il nuovo satellite.

   Il satellite è ora in servizio.

## Esclusione di un satellite

Procedere come segue per escludere di nuovo un satellite dal funzionamento AIN:

Note:

Cancellando un satellite tutti i dati configurati nel master in relazione a tale nodo vanno perduti. Creare pertanto dapprima un backup dei dati di configurazione del master ( =um).

1. Registrarsi tramite WebAdmin al satellite e accedere alla vista (=3q).

2. Cambiare la modalità operativa da Satellite AIN in Sistema singolo.

3. Riavviare il server di comunicazione (=3q).

   Il server di comunicazione si avvia come sistema singolo e non è più collegato con il master.

Cancellare ora il satellite nella configurazione master.

1. Registrarsi tramite WebAdmin sul master e accedere alla vista Schede e moduli (=4g).

2. Cancellare il satellite eliminato facendo clic sul pulsante Cancella nella riga con la mainboard del satellite.

   Il satellite e tutti i dati di configurazione collegati sono cancellati dalla configurazione master.

Vedere anche...

## Manuale di sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Link diretti a DocFinder:

Deutsch

ITALIAN

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑