# Voice Mail - Generale

Qui vengono eseguite le impostazioni Voice Mail in tutto il sistema per i messaggi vocali. È possibile visualizzare il Modo Voice Mail, la memoria attualmente utilizzata e la capacità di memoria complessiva per il sistema Voice Mail. Inoltre è possibile caricare messaggi globali e lingue per la Guida vocale.

Tabella 1. Messaggi vocali
Parametri | Descrizione
Nome messaggio di benvenuto globale | Con questa opzione è possibile assegnare un nome a propria scelta ad un messaggio di benvenuto globale.
Registrazione min. prima del messaggio di trabocco (s) | Ad ogni mailbox è possibile assegnare una capacità di memoria massima in secondi per messaggi vocali. Se lo spazio libero di memoria di una mailbox supera questo valore, viene attivato il messaggio di sovraccarico. Dopo il messaggio di sovraccarico, il chiamante non può lasciare alcun messaggio. Il messaggio di sovraccarico è uguale per tutti i proprietari di mailbox. notes: Il messaggio di sovraccarico rimane attivo fino a quando non si crea spazio libero cancellando messaggi vocali o testi di benvenuto. Il messaggio di sovraccarico si attiva anche quando la capacità di memoria vocale complessiva del sistema è esaurita.
Nessuna registrazione per messaggi inferiori a | Durata minima di un messaggio vocale in secondi, affinché possa essere memorizzato.
Periodo di ritenzione per nuovi messaggi | I messaggi vocali più vecchi e non ancora ascoltati vengono cancellati automaticamente al termine del tempo configurato (giorni). Il valore impostato vale anche per messaggi vocali ascoltati, se il parametro Periodo di ritenzione per messaggi già ascoltati è vuoto.
Periodo di ritenzione per messaggi già ascoltati (giorni) | I messaggi vocali più vecchi e già ascoltati vengono cancellati automaticamente al termine del tempo configurato (giorni). L'inizio della durata di conservazione comincia il giorno in cui il messaggio vocale viene ascoltato e non il giorno in cui è stato registrato.

## Configurazione DSP

Qui viene visualizzato il modo di funzionamento del sistema Voice Mail. È possibile configurare il parametro nella vista Risorse media ( =ym).

Note for Mitel 415/430:

Se il parametro Modalità Voice mail è impostata su Espansa (solo G.729), tutti i file audio Voice Mail (messaggi di benvenuto personali e globali e le lingue delle Guide vocali) devono essere disponibili anche in formato G.729 per poter essere riprodotti. I messaggi di benvenuto esistenti in formato G.711 devono essere convertiti nel formato G.729 usando Mitel 400 WAV Converter. Con un login partner è possibile scaricare Mitel 400 WAV Converter dal Server di download software come freeware.

Argomento principale: Amministrazione Voice Mail
↑