# Destinazioni Hotline

Consente di definire fino a 20 destinazioni Hotline e di indicare per ogni destinazione Hotline un ritardo di selezione.

Ad un utente può essere assegnata una delle 20 diverse destinazioni Hotline. Quando si solleva il microtelefono di un terminale assegnato all'utente, trascorso il ritardo impostabile, viene automaticamente selezionato il numero di chiamata Hotline configurato.

Note:

Per ogni terminale è possibile configurare anche un numero di hotline e un ritardo. La configurazione del terminale ha priorità rispetto alla configurazione presso l'utente. Se per terminale ed utente è configurata una destinazione Hotline, viene chiamata la destinazione Hotline del terminale, indipendentemente dai ritardi configurati.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑