# Manutenzione

In queste pagine è possibile eseguire un aggiornamento software e creare i file di backup dei dati di configurazione di OIP e TWP e gestire i registri degli eventi.

## Avvio ed arresto

La scheda di applicazioni ha un proprio tasto On/off, ma è collegata alla stessa alimentazione del server di comunicazione.

L'avvio o arresto della scheda di applicazioni è paragonabile all'avvio e spegnimento di un computer e può durare un certo tempo. Al termine della procedura di boot il LED del tasto on/off si accende con luce verde.

L'interfaccia utente integrata consente di attivare o arrestare il server di comunicazione e la scheda di applicazioni singolarmente o congiuntamente.

Tramite WebAdmin è possibile riavviare la scheda di applicazioni oppure arrestare la scheda di applicazioni (Vista Manutenzione / Ripristino del sistema).

CAUTION:

Non spegnere un server di comunicazione con scheda di applicazioni integrata interrompendo l'alimentazione.

Per riavviare la scheda di applicazioni utilizzare la funzione Reboot in WebAdmin o sull'interfaccia utente integrata del server di comunicazione.

## Esecuzione di aggiornamento software

Con l'aiuto del servizio di aggiornamento di Microsoft e a seconda della configurazione nella vista Sicurezza è possibile mantenere il sistema operativo aggiornato.

Inoltre, Mitel mette a disposizione dei pacchetti di aggiornamento. che contengono, oltre alla versione aggiornata del sistema operativo, anche le versioni più recenti delle applicazioni. Talvolta, possono contenere espansioni delle versioni precedenti. Questo capitolo descrive come aggiornare la scheda di applicazioni con un pacchetto di aggiornamento.

Scaricare il pacchetto di aggiornamento direttamente dal server Mitel di download o richiedere il pacchetto di aggiornamento del software di sistema dal rivenditore in forma di file ZIP e caricarlo per mezzo di una pennetta USB sulla scheda di applicazioni.

## Aggiornamento del software di sistema tramite il server Mitel di download

Per effettuare un aggiornamento software tramite il server Mitel di download e aggiornare il sistema operativo e le applicazioni preinstallate, procedere come segue:

1. Creare un backup dei dati di configurazione come indicato in "Creare un file di backup".

2. Ritornare a questa vista e fare clic sul pulsante Aggiornare software.

   Viene aperta la vista per caricare il software di sistema.

3. Selezionare Server Mitel di download come Metodo di aggiornamento. Nel campo Indirizzo del server di download dovrebbe essere già inserito l'indirizzo corretto del server di download. Se necessario, modificarlo.

   Nella lista di selezione Aggiornamenti disponibili sono riportati tutti i pacchetti di aggiornamento disponibili per il sistema.

4. Selezionare il pacchetto di aggiornamento desiderato e fare clic sul pulsante Scarica.

   Il download ha inizio. In Stato download è possibile seguire l'avanzamento della procedura. Al termine, il nome del pacchetto di aggiornamento viene aggiunto alla lista di selezione Pacchetti di aggiornamento pronti per l'installazione.

5. Scegliere il pacchetto di aggiornamento desiderato dalla lista di selezione e controllare i dati della versione in Dettagli

6. Fare clic sul pulsante Installa, per avviare la procedura.

   Durante l'installazione viene visualizzata sulla destra una barra di processo blu indicante i file installati al momento. Al termine dell'installazione, la scheda di applicazioni viene riavviata e viene visualizzata nuovamente la vista Manutenzione. Il nuovo software è attivo.

Note:

Fare clic una sola volta sul pulsante Installa e attendere che la procedura d'installazione sia terminata. Facendo più volte clic sul pulsante Installa, si può verificare un crash della scheda di applicazioni.

## Aggiornamento del software di sistema tramite USB

Per eseguire l'aggiornamento del software e aggiornare il software di sistema sulla scheda delle applicazioni, procedere come segue:

1. Creare un backup dei dati di configurazione secondo le indicazioni riportate in "Creare un file di backup".

2. Copiare il file ZIP con la nuova versione del software di sistema su una pennetta USB e inserire la pennetta USB in una delle porte USB della scheda di applicazioni.

Note:

Il file ZIP non deve essere rinominato e non deve trovarsi in una cartella. Collocarlo nella root della pennetta.

1. Ritornare a questa vista.

2. Fare clic sul pulsante Aggiornamento software.

   Viene aperta la vista per caricare il software di sistema.

3. Fare clic sul pulsante Sfoglia.

   La scheda di applicazioni controlla i drive disponibili ed elenca tutti i pacchetti di aggiornamento disponibili in una lista di selezione.

4. Selezionare il pacchetto di aggiornamento desiderato e fare clic sul pulsante Decomprimi.

   La scheda di applicazioni analizza i dati nel pacchetto di aggiornamento e visualizza le informazioni sul nuovo software. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

5. Controllare le versioni software e installare il pacchetto di aggiornamento, facendo clic sul pulsante Installa.

   Al termine dell'installazione, la scheda di applicazioni viene riavviata e viene visualizzata nuovamente la vista Manutenzione. Il nuovo software è attivo.

## Esecuzione del backup

In Manutenzione è possibile creare un backup dei dati di configurazione. Fare clic sul pulsante Crea backup. Viene generato un file di backup dei dati di configurazione di OIP e TWP, memorizzato sul sistema di file della scheda di applicazioni ed elencato nella vista. I nomi dei file comprendono l'indicazione della data e dell'ora.

Con la funzione Ripristinare è possibile ricaricare un file di backup. Il sistema avverte che i dati di configurazione attuali saranno sovrascritti.

Con la funzione Scarica è possibile copiare un file di backup su un supporto dati a scelta.

Con la funzione Cancella è possibile cancellare un file di backup dal sistema di file della scheda di applicazioni.

## Ricaricare il file di backup da un supporto dati

Per ricaricare il file di backup memorizzato su un supporto dati, procedere come segue.

1. Selezionare il file di backup desiderato in File di backup OIP o File di backup TWP e caricare il file sulla scheda di applicazioni facendo clic sul pulsante Carica file di backup.

   Il file di backup viene caricato e compare nuovamente nell'elenco dei file di backup disponibili (nella lista Server TWP o Server OIP)

2. Per ricaricare il backup, fare clic sul pulsante Ripristinare.

   Il sistema avverte che i dati di configurazione attuali saranno sovrascritti.

Parent topic: Multimedia
↑