# Configurazione dei telefoni

(Vista Terminali / Terminali standard)

Configurare il telefono degli addetti alla reception e i telefoni delle camere.

In base alle esigenze, è possibile assegnare ai tasti di configurazione disponibili funzioni predefinite o numeri di chiamata (ad es. un tasto numero per la reception).

Sul telefono dell'addetto alla reception è utile configurare un tasto della camera per ogni camera degli ospiti. Se la reception lavora esclusivamente con Hospitality Manager, non è necessario configurare il telefono della reception.

Dopo aver configurato i telefoni, si è giunti al termine dell'assistente di configurazione Hospitality. Il sistema di comunicazione è ormai pronto e configurato. Esiste la possibilità di effettuare anche in seguito delle modifiche e adeguare la soluzione di ospitalità e alberghiera in modo ancor più preciso alle esigenze del cliente.

Prima di terminare il lavoro qui, è necessario effettuare ancora un backup dei dati di configurazione (Vista Manutenzione / Backup dei dati).

## Configurazione del telefono di sistema come telefono della reception

1. Ampliare il telefono della reception con moduli di espansione in modo da avere a disposizione, se possibile, il numero delle camere degli ospiti ed inoltre da 5 a 7 tasti configurabili.

2. Configurare i tasti della reception in base alla tabella seguente.

3. Configurare un tasto della camera per ogni camera degli ospiti. Inserire nel campo nominativo il nome della stanza o lasciare vuoto.

Table 1. Funzioni Hospitality
Nome | Funzione su Mitel 6873 SIP | Funzione su MiVoice 5380 / 5380 IP
Menu reception | Accesso al menù reception | Accesso al menù reception
Menu configurazione camera | – | Accesso alla configurazione di una determinata camera.
Configurazione camere | Accesso alla configurazione di una determinata camera. | Imposta tutti i tasti delle camere sui moduli di espansione collegati nel modo configurazione camere.
Elenco delle camere | Accedere alla panoramica dell'elenco delle camere. | –
Check in | – | Imposta tutti i tasti delle camere sui moduli di espansione collegati nel modo check in.
Check out | – | Imposta tutti i tasti delle camere sui moduli di espansione collegati nel modo check out.
Check-in/check-out | Consente di eseguire operazioni di check-in/checkout di una camera specifica. | –
Notifica | Visualizza l'elenco di notifiche attualmente attive. | Imposta tutti i tasti delle camere sui moduli di espansione collegati nel modo Notifica.
Chiamata sveglia | Visualizza l'elenco di tutte le richieste di sveglia in ordine di orario, con quelle scadute nella parte superiore. | Imposta tutti i tasti delle camere sui moduli di espansione collegati nel modo Chiamata sveglia.

Parent topic: Assistente di configurazione Hospitality
↑